|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017-0146** | **Codice R.E.M** | **13523** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **Cons.Cartiere Tivoli** | | Data : 23/10/2017 16:05:02 |
| Prog. N^ 488 | Indotto pompa Zenit REM 13686 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **2.728** | 35.00 | a | 50.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 163.00 | Peso | 8.00 |
| P2 | **2.728** | 35.00 | c | 70.00 | rpm | 1000 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **12.26** | **0.00** | **9.31** |
| **46.7°** | **10.6°** | **241.5°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.67** | **0.00** | **2.32** |
| **40.9°** | **356.5°** | **302.9°** |

Velocità di misura = 1021 rpm

Operatore: Iacoucci Roberto

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE: Equilibrato indotto con la sua Elica