|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0641** | **Codice R.E.M**  | **13771** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **CARTIERE IN TIVOLI**  | Data : 22/08/2017 11:40:10 |
| Prog. N^ 802 | ANSALDO SENZA TARGA N REM 13771 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **25.130** | 95.00 | a | 140.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 760.00 | Peso | 400.00 |
| P2 | **36.728** | 65.00 | c | 105.00 | rpm | 2000 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **11.8**  | **0.00**  | **52.6** |
| **93.5°** | **45.6°** | **31.6°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.8**  | **0.0**  | **2.7** |
| **354.8°** | **313.1°** | **218.4°** |

Velocità di misura = 635 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta