|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0605** | **Codice R.E.M** | **10089** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **CONSORZIO CARTIERE DI TIVOLI** | | Data : 09/08/2017 15:46:30 |
| Prog. N^ 785 | CONSORZIO CARTIERE DI TIVOLI | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **6.954** | 110.00 | a | 120.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 385.00 | Peso | 80.00 |
| P2 | **3.723** | 140.00 | c | 90.00 | rpm | 1485 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **50.35** | **0.00** | **35.49** |
| **243.6°** | **201.6°** | **93.4°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.65** | **0.00** | **0.42** |
| **129.4°** | **270.7°** | **290.4°** |

Velocità di misura = 450 rpm

Operatore: BOCCIA PAOLO

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento