|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0242** | **Codice R.E.M**  | **13772** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **CARTIERE DI TIVOLI**  | Data : 21/08/2017 15:57:06 |
| Prog. N^ 800 | COMELMAR LDC132L N REM 13772 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **6.217** | 60.00 | a | 90.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 310.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | **6.217** | 60.00 | c | 200.00 | rpm | 1600 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **11.02**  | **0.00**  | **3.92** |
| **14.8°** | **355.7°** | **242.5°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.73**  | **0.00**  | **1.43** |
| **80.2°** | **43.1°** | **25.2°** |

Velocità di misura = 559 rpm

Operatore: BOCCIA PAOLO

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta