|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0490** | **Codice R.E.M**  | **13697** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **CONSORZIO CARTIERE DI TIVOLI**  | Data : 04/08/2017 15:20:22 |
| Prog. N^ 778 | Indotto Marelli KW.22,8 Rem 13697  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **4.839** | 40.00 | a | 110.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 275.00 | Peso | 30.00 |
| P2 | **2.978** | 65.00 | c | 180.00 | rpm | 1850 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **21.10**  | **0.00**  | **56.82** |
| **280.4°** | **233.0°** | **223.3°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.56**  | **0.00**  | **0.74** |
| **232.3°** | **292.2°** | **316.1°** |

Velocità di misura = 703 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta