|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0686** | **Codice R.E.M**  | **13792** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **CONSORZIO CARTIERE DI TIVOLI**  | Data : 05/09/2017 15:22:57 |
| Prog. N^ 823 | MOTORE C.C. Senza targa Comm 2017-0686 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **6.741** | 85.00 | a | 165.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 780.00 | Peso | 120.00 |
| P2 | **8.185** | 70.00 | c | 95.00 | rpm | 2500 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **8.48**  | **0.00**  | **6.25** |
| **8.2°** | **334.6°** | **268.8°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.73**  | **0.00**  | **0.47** |
| **248.5°** | **265.4°** | **277.1°** |

Velocità di misura = 505 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta