|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 **[info@rem-motori.it](mailto:info@rem-motori.it)**  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **CARTIERE DI TIVOLI** | | Data : 30/10/2017 14:13:29 |
| Prog. N^ 849 | SICME P225LK5 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **19.001** | 90.00 | a | 110.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 800.00 | Peso | 250.00 |
| P2 | **22.802** | 75.00 | c | 125.00 | rpm | 1745 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **27.5** | **0.00** | **122.3** |
| **67.7°** | **127.0°** | **140.5°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.1** | **0.0** | **0.6** |
| **349.2°** | **358.0°** | **136.5°** |

Velocità di misura = 503 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE: Equilibrato con mezza chiavetta