|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017/1008** | **Codice R.E.M** | **13969** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **DI MAURO OFFICINE** | | Data : 04/01/2018 09:23:50 |
| Prog. N^ 901 | SICME P200 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **20.318** | 75.00 | a | 110.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 700.00 | Peso | 300.00 |
| P2 | **23.443** | 65.00 | c | 85.00 | rpm | 2350 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **61.8** | **0.00** | **4.2** |
| **55.0°** | **57.9°** | **120.4°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.3** | **0.0** | **0.7** |
| **248.6°** | **163.0°** | **154.7°** |

Velocità di misura = 529 rpm

Operatore: Gerardo Lisi

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato con puleggia