|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017-0452** | **Codice R.E.M**  | **13670** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **ECO DIESSE s.r.l.** | Data : 12/06/2017 15:34:08 |
| Prog. N^ 741 | Moteurs J-M Tipo SST160 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **9.671** | 60.00 | a | 100.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 245.00 | Peso | 70.00 |
| P2 | **9.671** | 60.00 | c | 150.00 | rpm | 1440 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **10.45**  | **0.00**  | **14.42** |
| **125.2°** | **292.3°** | **301.6°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.45**  | **0.00**  | **1.69** |
| **127.7°** | **126.5°** | **308.5°** |

Velocità di misura = 599 rpm

Operatore: Iacoucci Roberto

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato con mezza chiavetta