|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017-0452** | **Codice R.E.M**  | **13670** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **ECO DIESSE s.r.l.**  | Data : 12/06/2017 16:31:10 |
| Prog. N^ 742 | Moteurs J-M tipo SST160 ventola |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **1.580** | 250.00 | a | 150.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 235.00 | Peso | 110.00 |
| P2 | **5.714** | 250.00 | c | 715.00 | rpm | 1440 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **9.15**  | **0.00**  | **9.72** |
| **111.5°** | **217.7°** | **282.3°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.42**  | **0.00**  | **1.38** |
| **235.0°** | **306.6°** | **22.9°** |

Velocità di misura = 601 rpm

Operatore: Iacoucci Roberto

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con ventola