|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0453** | **Codice R.E.M**  | **13671** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **ECO DIESSE**  | Data : 06/07/2017 16:06:56 |
| Prog. N^ 763 | SIEMENS 1PK4 354 CON VENTOLA N REM 13671 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **23.967** | 600.00 | a | 335.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 105.00 | Peso | 700.00 |
| P2 | **4.454** | 600.00 | c | 1410.00 | rpm | 980 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **162.6**  | **0.00**  | **200.9** |
| **334.1°** | **222.8°** | **173.8°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.7**  | **0.0**  | **1.15** |
| **59.3°** | **47.3°** | **27.1°** |

Velocità di misura = 403 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura indotto con ventola