|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0453** | **Codice R.E.M** | **13671** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **ECO DIESSE** | | Data : 06/07/2017 16:06:56 |
| Prog. N^ 763 | SIEMENS 1PK4 354 CON VENTOLA N REM 13671 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **23.967** | 600.00 | a | 335.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 105.00 | Peso | 700.00 |
| P2 | **4.454** | 600.00 | c | 1410.00 | rpm | 980 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **162.6** | **0.00** | **200.9** |
| **334.1°** | **222.8°** | **173.8°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.7** | **0.0** | **1.15** |
| **59.3°** | **47.3°** | **27.1°** |

Velocità di misura = 403 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura indotto con ventola