*Misure Vibrazionali*

*Cliente: ENI Distretto Meridionale*

*Sito: Val D’Agri Centro Olio*

*Macchina: Alternatore Sincrono IDEAL tipo SAB 21250-54*


*Gruppo turbina: SOLAR TG-C*

*Matricola: 961092-02*


*Ore di esercizio: 72.831*

*Condizioni di prova: In Carico a 6.000 Kw*


***Punto di misura: DE Verticale***

**


***Punto di misura: DE Orizzontale***

**


***Punto di misura: NDE Verticale***

**


***Punto di misura: NDE Orizzontale***

**

***Punto di misura: DE Assiale***

******

***Punto di misura: NDE Assiale***

**