MACFOND LINEA 3

|  |
| --- |
| MOTORE PRINCIPALE |
| Marca/Tipo:ANSALDO CH315LDK | N°: | KW:500 |
| **Cuscinetti** |
| L.C.  | L.O.C.  |
| **Spazzole** |
| Numero Spazzole: | Tipo:  | Misura:  |
| **Tensione Nominale** |
| IArm: AMPERE | IEcc: AMPERE |
| **Corrente Nominale** |
| VArm: VOLT | VEcc: VOLT |
| **Prove Elettriche** |
| Resistenza Ohmica  | Resistenza Isolamento | Tensione di Prova |
| RArm: 0.1 ohm  | RArm: 73 Mohm  | VArm: 1000 VOLT  |
| REcc: 14.1 ohm | REcc: 390 Mohm | VEcc: 1000 VOLT  |
| Corto ARM-ECC: Mohm | Tensione di Prova: VOLT |
| **Tensione Misurata** |
| VArm: NON ACCESSIBILE VOLT | VEcc: 208 VOLT |
| **Corrente Misurata** |
| IArm: 420 AMPERE | IEcc: 16.4 AMPERE |

|  |  |
| --- | --- |
| Note: MOTORE SOSTITUITO CON UNO REVISIONATO. |  |