HTL2 KOMATSU

|  |
| --- |
| MOTORE PRESSA 3 |
| Marca/Tipo:Motore YASKAWA GBDR-K | N°:S76455102 | KW:185 |
| **Cuscinetti** |
| L.C. NU322EM1/C3 | L.O.C. 6316/C3 |
| **Spazzole** |
| Numero Spazzole:16 | Tipo: EG319P | Misura:(10+10) x 32 x 26 |
| **Tensione Nominale** |
| IArm: 452 AMPERE | IEcc: 12.5 AMPERE |
| **Corrente Nominale** |
| VArm: 400 VOLT | VEcc: 150 VOLT |
| **Prove Elettriche** |
| Resistenza Ohmica  | Resistenza Isolamento | Tensione di Prova |
| RArm: 0.1 ohm  | RArm: 25 Mohm  | VArm: 1000 VOLT  |
| REcc: 8.8 ohm | REcc: 400 Mohm | VEcc: 1000 VOLT  |
| Corto ARM-ECC: 500 Mohm | Tensione di Prova: 1000 VOLT |
| **Tensione Misurata** |
| VArm: VOLT | VEcc: 120 VOLT |
| **Corrente Misurata** |
| IArm: 313 AMPERE | IEcc: 13.1 AMPERE |

|  |  |
| --- | --- |
| Note:: COLLETTORE DINAMO TACHIMETRICA LEGGERMENTE SOLCATO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 60%. COLLETTORE DEL MOTORE LEGGERMENTE USURATO, SPAZZOLE MOTORE AL 40%, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE. |  |

|  |
| --- |
| MOTORE PRESSA 4 |
| Marca/Tipo:Motore YASKAWA GBDR-K | N°:S76454102 | KW:185 |
| **Cuscinetti** |
| L.C. NU322EM1/C3 | L.O.C. 6316/C3 |
| **Spazzole** |
| Numero Spazzole:16 | Tipo: EG319P | Misura:(10+10) x 32 x 40 |
| **Tensione Nominale** |
| IArm: 451 AMPERE | IEcc: 12.1 AMPERE |
| **Corrente Nominale** |
| VArm: 440 VOLT | VEcc: 150 VOLT |
| **Prove Elettriche** |
| Resistenza Ohmica  | Resistenza Isolamento | Tensione di Prova |
| RArm: 0.2 ohm  | RArm: 2 Mohm  | VArm: 1000 VOLT  |
| REcc: 8.8 ohm | REcc: 1700 Mohm | VEcc: 1000 VOLT  |
| Corto ARM-ECC: Mohm | Tensione di Prova: VOLT |
| **Tensione Misurata** |
| VArm: VOLT | VEcc: 121 VOLT |
| **Corrente Misurata** |
| IArm: 355 AMPERE | IEcc: 13 AMPERE |

|  |  |
| --- | --- |
| Note: COLLETTORE DINAMO TACHIMETRICA LEGGERMENTE SOLCATO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 60%. COLLETTORE MOTORE LEGGERMENTE USURATO, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE, VALORE DI ISOLAMENTO ARMATURA BASSO. |  |