HTL2 KOMATSU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MOTORE PRESSA 5 | | | |
| Marca/Tipo:  Motore YASKAWA GBDR-K | N°:  S74-D84101 | | KW:  185 |
| **Cuscinetti** | | | |
| L.C. NU322EM1/C3 | | L.O.C. 6316/C3 | |
| **Spazzole** | | | |
| Numero Spazzole:  16 | Tipo:  EG319P | | Misura:  (10+10) x 32 x 42 |
| **Tensione Nominale** | | | |
| IArm: 452 AMPERE | | IEcc: 12.5 AMPERE | |
| **Corrente Nominale** | | | |
| VArm: 440 VOLT | | VEcc: 150 VOLT | |
| **Prove Elettriche** | | | |
| Resistenza Ohmica | Resistenza Isolamento | | Tensione di Prova |
| RArm: 0.1 ohm | RArm: 0.1 Mohm | | VArm: 250 VOLT |
| REcc: 8.8 ohm | REcc: 1300 Mohm | | VEcc: 1000 VOLT |
| Corto ARM-ECC: 1000 Mohm | | Tensione di Prova: 1000 VOLT | |
| **Tensione Misurata** | | | |
| VArm: VOLT | | VEcc: 122 VOLT | |
| **Corrente Misurata** | | | |
| IArm: 400 AMPERE | | IEcc: 13.4 AMPERE | |

|  |  |
| --- | --- |
| Note: COLLETTORE DINAMO TACHIMETRICA LEGGERMENTE SOLCATO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 50%. COLLETTORE DEL MOTORE LEGGERMENTE USURATO, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE, VALORE DI ISOLAMENTO ARMATURA MOLTO BASSO. SPAZZOLE MOTORE SOSTITUITE IL 28-09-2019. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MOTORE PRESSA 6 | | | |
| Marca/Tipo:  Motore YASKAWA GBDR-K | N°:  S75454101 | | KW:  185 |
| **Cuscinetti** | | | |
| L.C. NU322EM1/C3 | | L.O.C. 6316/C3 | |
| **Spazzole** | | | |
| Numero Spazzole:  16 | Tipo:  EG319P | | Misura:  (10+10) x 32 x 38 |
| **Tensione Nominale** | | | |
| IArm: 451 AMPERE | | IEcc: 12.1 AMPERE | |
| **Corrente Nominale** | | | |
| VArm: 440 VOLT | | VEcc: 150 VOLT | |
| **Prove Elettriche** | | | |
| Resistenza Ohmica | Resistenza Isolamento | | Tensione di Prova |
| RArm: 0.1 ohm | RArm: 5 Mohm | | VArm: 1000 VOLT |
| REcc: 8.3 ohm | REcc: 1600 Mohm | | VEcc: 1000 VOLT |
| Corto ARM-ECC: 1200 Mohm | | Tensione di Prova: 1000 VOLT | |
| **Tensione Misurata** | | | |
| VArm: VOLT | | VEcc: 118 VOLT | |
| **Corrente Misurata** | | | |
| IArm: 274 AMPERE | | IEcc: 13.4 AMPERE | |

|  |  |
| --- | --- |
| Note: COLLETTORE DINAMO TACHIMETRICA LEGGERMENTE SOLCATO SPAZZOLE DINAMO TACHIMETRICA AL 60%. COLLETTORE DEL MOTORE LEGGERMENTE USURATO, FILTRO VENTILATORE DA SOSTITUIRE. MOTORE MOLTO SPORCO INTERNAMENTE, VALORE DI ISOLAMENTO ARMATURA BASSO. . |  |