LINEA 5

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| RULLI ALIMENTAZIONE CESOIA 1.4.21 | | | |
| Marca/Tipo:  IEG E112 M-J | N°:  33203 | | KW:  7 |
| **Cuscinetti** | | | |
| L.C. | | L.O.C. | |
| **Spazzole** | | | |
| Numero Spazzole:  4 | Tipo:  EG571 | | Misura:  10 x 16 x |
| **Tensione Nominale** | | | |
| IArm: AMPERE | | IEcc: AMPERE | |
| **Corrente Nominale** | | | |
| VArm: VOLT | | VEcc: VOLT | |
| **Prove Elettriche** | | | |
| Resistenza Ohmica | Resistenza Isolamento | | Tensione di Prova |
| RArm: ohm | RArm: Mohm | | VArm: VOLT |
| REcc: ohm | REcc: Mohm | | VEcc: VOLT |
| Corto ARM-ECC: Mohm | | Tensione di Prova: VOLT | |
| **Tensione Misurata** | | | |
| VArm: VOLT | | VEcc: VOLT | |
| **Corrente Misurata** | | | |
| IArm: AMPERE | | IEcc: AMPERE | |

|  |  |
| --- | --- |
| Note: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ROTAZIONE NASTRI TRASPORTATORI USCITA PRESSA 3.1.01 | | | |
| Marca/Tipo:  IEG E112 M-G | N°:  33201 | | KW:  11 |
| **Cuscinetti** | | | |
| L.C. | | L.O.C. | |
| **Spazzole** | | | |
| Numero Spazzole:  4 | Tipo:  EG571 | | Misura:  10 x 16 x |
| **Tensione Nominale** | | | |
| IArm: AMPERE | | IEcc: AMPERE | |
| **Corrente Nominale** | | | |
| VArm: VOLT | | VEcc: VOLT | |
| **Prove Elettriche** | | | |
| Resistenza Ohmica | Resistenza Isolamento | | Tensione di Prova |
| RArm: ohm | RArm: Mohm | | VArm: VOLT |
| REcc: ohm | REcc: Mohm | | VEcc: VOLT |
| Corto ARM-ECC: Mohm | | Tensione di Prova: VOLT | |
| **Tensione Misurata** | | | |
| VArm: VOLT | | VEcc: VOLT | |
| **Corrente Misurata** | | | |
| IArm: AMPERE | | IEcc: AMPERE | |

|  |  |
| --- | --- |
| Note: |  |