LINEA 6

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MOTORE SPIANATRICE M1.6.01 | | | |
| Marca/Tipo:  IEG D180 SK | N°:  43743 | | KW:  52 |
| **Cuscinetti** | | | |
| L.C. | | L.O.C. | |
| **Spazzole** | | | |
| Numero Spazzole:  8 | Tipo:  SA45 | | Misura:  12,5 x 32 x |
| **Tensione Nominale** | | | |
| IArm: AMPERE | | IEcc: AMPERE | |
| **Corrente Nominale** | | | |
| VArm: VOLT | | VEcc: VOLT | |
| **Prove Elettriche** | | | |
| Resistenza Ohmica | Resistenza Isolamento | | Tensione di Prova |
| RArm: ohm | RArm: Mohm | | VArm: VOLT |
| REcc: ohm | REcc: Mohm | | VEcc: VOLT |
| Corto ARM-ECC: Mohm | | Tensione di Prova: VOLT | |
| **Tensione Misurata** | | | |
| VArm: VOLT | | VEcc: VOLT | |
| **Corrente Misurata** | | | |
| IArm: AMPERE | | IEcc: AMPERE | |

|  |  |
| --- | --- |
| Note: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ROTAZIONE TAVOLA IMPILATORE LATERALE M3.3.01 | | | |
| Marca/Tipo:  IEG E100 M-O | N°: | | KW:  5 |
| **Cuscinetti** | | | |
| L.C. | | L.O.C. | |
| **Spazzole** | | | |
| Numero Spazzole:  4 | Tipo:  SA45 | | Misura:  10 x 16 x |
| **Tensione Nominale** | | | |
| IArm: AMPERE | | IEcc: AMPERE | |
| **Corrente Nominale** | | | |
| VArm: VOLT | | VEcc: VOLT | |
| **Prove Elettriche** | | | |
| Resistenza Ohmica | Resistenza Isolamento | | Tensione di Prova |
| RArm: ohm | RArm: Mohm | | VArm: VOLT |
| REcc: ohm | REcc: Mohm | | VEcc: VOLT |
| Corto ARM-ECC: Mohm | | Tensione di Prova: VOLT | |
| **Tensione Misurata** | | | |
| VArm: VOLT | | VEcc: VOLT | |
| **Corrente Misurata** | | | |
| IArm: AMPERE | | IEcc: AMPERE | |

|  |  |
| --- | --- |
| Note: |  |