|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MOTORE MICROAVANZAMENTO TRANSFERT | | | |
| Marca/Tipo:  3Z | N°: | | KW: |
| **Cuscinetti** | | | |
| L.C. | | L.O.C. | |
| **Spazzole** | | | |
| Numero Spazzole: | Tipo: | | Misura: |
| **Tensione e Corrente Nominale Armatura** | | | |
| VArm: VOLT | | IArm: AMPERE | |
| **Tensione e Corrente Nominale Freno** | | | |
| VFreno: VOLT | | IFreno: AMPERE | |
| **Prove Elettriche** | | | |
| **Armatura** | | | |
| Resistenza Ohmica | Resistenza Isolamento | | Tensione di Prova |
| RArm: ohm | RArm: Mohm | | VArm: VOLT |
| **Freno** | | | |
| Resistenza Ohmica | Resistenza Isolamento | | Tensione di Prova |
| RFreno: ohm | RFreno: Mohm | | VFreno: VOLT |
| **Tensione Misurata** | | | |
| Armatura | | Freno | |
| VArm: VOLT | | VFreno: VOLT | |
| **Corrente Misurata** | | | |
| IArm: AMPERE | | IFreno: AMPERE | |

MACFOND LINEA 3

|  |  |
| --- | --- |
| Note: |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MOTORE PRINCIPALE | | | |
| Marca/Tipo:  ANSALDO CH315LDK | N°:  181942 | | KW:  500 |
| **Cuscinetti** | | | |
| L.C. | | L.O.C. | |
| **Spazzole** | | | |
| Numero Spazzole:  28 | Tipo:  E101 | | Misura:  (12,5+12,5) x 32 x |
| **Tensione Nominale** | | | |
| IArm: AMPERE | | IEcc: AMPERE | |
| **Corrente Nominale** | | | |
| VArm: VOLT | | VEcc: VOLT | |
| **Prove Elettriche** | | | |
| Resistenza Ohmica | Resistenza Isolamento | | Tensione di Prova |
| RArm: ohm | RArm: Mohm | | VArm: VOLT |
| REcc: ohm | REcc: Mohm | | VEcc: VOLT |
| Corto ARM-ECC: Mohm | | Tensione di Prova: VOLT | |
| **Tensione Misurata** | | | |
| VArm: VOLT | | VEcc: VOLT | |
| **Corrente Misurata** | | | |
| IArm: AMPERE | | IEcc: AMPERE | |

|  |  |
| --- | --- |
| Note: |  |