|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0300** | **Codice R.E.M** | **13604** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **FIMEC** | | Data : 11/04/2017 12:49:23 |
| Prog. N^ 697 | VENTOLA DIM 1020 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **10.494** | 480.00 | a | 325.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 170.00 | Peso | 400.00 |
| P2 | **3.717** | 480.00 | c | 465.00 | rpm | 1400 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **22.6** | **0.00** | **28.1** |
| **297.7°** | **76.5°** | **108.5°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.3** | **0.0** | **1.5** |
| **15.7°** | **270.9°** | **210.6°** |

Velocità di misura = 405 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con albero proprio