|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017-0369** | **Codice R.E.M**  | **13632** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **FIMEC**  | Data : 05/05/2017 11:46:45 |
| Prog. N^ 712 | Ventola DN 1000 x 350 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **14.469** | 220.00 | a | 335.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 180.00 | Peso | 400.00 |
| P2 | **6.631** | 480.00 | c | 370.00 | rpm | 1500 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1379.5**  | **0.00**  | **213.7** |
| **99.4°** | **90.9°** | **65.0°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **7.2**  | **0.0**  | **1.4** |
| **349.6°** | **333.4°** | **195.6°** |

Velocità di misura = 352 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con albero fornito da FIMEC