|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0616** | **Codice R.E.M** | **13755** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **FTM** | | Data : 07/08/2017 16:18:19 |
| Prog. N^ 780 | DRUM per ALLEN 4 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **55.092** | 780.00 | a | 205.00 | G | 6.30 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 215.00 | Peso | 1000.00 |
| P2 | **55.092** | 780.00 | c | 370.00 | rpm | 700 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1067.2** | **0.00** | **1764.7** |
| **324.4°** | **286.2°** | **264.2°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **6.8** | **0.0** | **4.0** |
| **324.4°** | **68.3°** | **130.7°** |

Velocità di misura = 268 rpm

Operatore: PAOLO BOCCIA

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura su vostro mozzo