|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0542** | **Codice R.E.M** | **12295** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **SLIM ALUMINIUM S.P.A.** | | Data : 20/07/2017 17:12:33 |
| Prog. N^ 770 | SOFFIANTE ELEKTROR SD740 REM 12295 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **0.331** | 165.00 | a | 105.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 210.00 | Peso | 10.00 |
| P2 | **1.094** | 25.00 | c | 55.00 | rpm | 2910 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.09** | **0.00** | **11.32** |
| **288.4°** | **335.7°** | **39.1°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.18** | **0.00** | **0.54** |
| **228.7°** | **236.0°** | **40.7°** |

Velocità di misura = 665 rpm

Operatore: Quattrociocche Jacopo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura indotto e ventola soffiante