|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2016 0958** | **Codice R.E.M**  | **13402** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **IFIS**  | Data : 14/04/2017 14:26:55 |
| Prog. N^ 699 | SOFFIANTE GARDER DENVER G200 2BH1810 7HH36 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **0.984** | 125.00 | a | 50.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 430.00 | Peso | 30.00 |
| P2 | **2.051** | 60.00 | c | 110.00 | rpm | 2910 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.14**  | **0.00**  | **10.54** |
| **185.7°** | **250.7°** | **273.3°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.74**  | **0.00**  | **1.05** |
| **256.7°** | **245.5°** | **229.0°** |

Velocità di misura = 601 rpm

Operatore: Ettore Roma

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con indotto proprio