|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017/0964** | **Codice R.E.M** | **13140** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **IFIS** | | Data : 04/12/2017 15:01:01 |
| Prog. N^ 878 | CEAR MCF250S | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **21.555** | 80.00 | a | 310.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 900.00 | Peso | 230.00 |
| P2 | **18.564** | 55.00 | c | 80.00 | rpm | 2000 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **47.9** | **0.00** | **12.0** |
| **140.1°** | **148.2°** | **202.6°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **4.7** | **0.0** | **3.5** |
| **113.5°** | **146.6°** | **169.6°** |

Velocità di misura = 610 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato con puleggia