|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0356** | **Codice R.E.M** | **13626** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **International Paper** | | Data : 29/04/2017 10:24:58 |
| Prog. N^ 710 | LEROY SOMER LSK154 M07 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **8.511** | 55.00 | a | 130.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 500.00 | Peso | 80.00 |
| P2 | **10.402** | 45.00 | c | 125.00 | rpm | 2040 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **37.5** | **0.00** | **28.9** |
| **268.1°** | **306.8°** | **45.0°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.8** | **0.0** | **1.1** |
| **352.2°** | **9.9°** | **78.1°** |

Velocità di misura = 505 rpm

Operatore: Lisi Angelo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con puleggia