|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0649** | **Codice R.E.M** | **13775** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **INTERNATIONAL PAPER** | | Data : 20/09/2017 10:37:15 |
| Prog. N^ 828 | MURARO L1B160M N REM 13775 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **8.066** | 45.00 | a | 70.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 350.00 | Peso | 80.00 |
| P2 | **4.537** | 80.00 | c | 220.00 | rpm | 2631 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **38.93** | **0.00** | **77.77** |
| **324.8°** | **276.0°** | **263.8°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.91** | **0.00** | **0.62** |
| **63.7°** | **97.8°** | **200.6°** |

Velocità di misura = 623 rpm

Operatore: BOCCIA PAOLO

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE: Equilibratura con mezza chiavetta