|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0630** | **Codice R.E.M**  | **13761** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **INTERNATIONAL PAPER**  | Data : 21/08/2017 11:08:07 |
| Prog. N^ 798 | SOFFIANTE EFFEPIZETA N REM 13761 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **1.607** | 130.00 | a | 90.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 250.00 | Peso | 40.00 |
| P2 | **3.037** | 40.00 | c | 35.00 | rpm | 2890 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **5.82**  | **0.00**  | **10.75** |
| **76.1°** | **108.0°** | **219.9°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.35**  | **0.00**  | **0.93** |
| **74.0°** | **86.2°** | **170.1°** |

Velocità di misura = 563 rpm

Operatore: BOCCIA PAOLO

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con rotore proprio e ventola di raffreddamento