|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017-0796** | **Codice R.E.M** | **13860** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **LAMIS** | | Data : 26/10/2017 12:04:08 |
| Prog. N^ 848 | NIDEC GH225 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **29.842** | 100.00 | a | 150.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 700.00 | Peso | 500.00 |
| P2 | **39.789** | 75.00 | c | 110.00 | rpm | 2000 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **107.4** | **0.00** | **48.1** |
| **227.4°** | **233.7°** | **34.8°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.8** | **0.0** | **1.2** |
| **212.7°** | **107.0°** | **91.2°** |

Velocità di misura = 591 rpm

Operatore: Lisi Gerardo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibrato conmezza chiavetta