|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0732** | **Codice R.E.M**  | **13820** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **LT ALLUMINIO**  | Data : 02/10/2017 11:16:27 |
| Prog. N^ 839 | VENTILATORE AEG AMEE 160L Z A2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **1.282** | 330.00 | a | 180.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 320.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | **3.906** | 50.00 | c | 100.00 | rpm | 1930 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **3.75**  | **0.00**  | **3.62** |
| **346.1°** | **271.2°** | **181.1°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.35**  | **0.00**  | **0.42** |
| **207.8°** | **204.8°** | **191.1°** |

Velocità di misura = 651 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura ventilatore con indotto proprio