Piano Operativo di Sicurezza
                        Decreti Legislativi 626/94 494/96 e 528/99
                    D.P.R. 222/2003
R.E.M. s.r.l.
Via Ferruccia 12/ B
03010 Patrica (FR)
Il Datore di Lavoro
 Adele Pace 

_________________________
Il Tecnico
 Ing. Gianluca Cervoni

_________________________
                 Patrica,     /        /

Tipologia Lavori: 

Lavori di manutenzione predittiva su motori elettrici presso lo stabilimento MARANGONI TYRE S.p.A.   via Anticolana, 32  - 03012  Anagni(FR)
-	committente principale:    MARANGONI TYRE  S.p.a.
-	impresa esecutrice lavori: R.E.M. s.r.l.

	5.1 		INTERVENTI FORMATIVI ED INFORMATIVI 	20 
		5.1.1 	Formazione Impresa esecutrice 	20 
		5.1.2 	Formazione altre Imprese 	2 l 
    11.       VALUTAZIONE  DELLE VIBRAZIONI 	…………...45

INDICE GENERALE 
6. 	SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE 	22 
	   6.1 	    ELENCO DEI LAVORATORI E SORVEGLIANZA SANITARIA 	22 
		6.1.1 	Sorveglianza sanitaria per l'impresa esecutrice 	22 
		6. 1.2 	Sorveglianza sanitaria altre Imprese 	23 
	8. 		ELENCO DELLE LAVORAZIONI DEI MEZZI E DELLE SOSTANZE 	29 
		8.1 	ELENCO DELLE LAVORAZIONI 	29 
		8.2 	ELENCO DELLE MACCHINE ATTREZZATURE ED IMPIANTI 	30 
	      8.3	ELENCO DELLE SOSTANZE UTILIZZATE - PRODOTTI CHIMICI- AGENTI CANCEROGENI 	38 
		8.4	ESPOSIZIONI AD AGENTI BIOLOGICI 	.38 
9.1         METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI.. 	……39 
9.2         VALUTAZIONE DEI RISCHI 	.40 
9.3         FASI E LAVORAZIONI 	..43 
  10.       VALUTAZIONE DEL RUMORE 	…….…….45 
		
	  1. 	DESCRIZIONE GENERALE DELL'OPERA 	7 
		1.1 	DATI RELATIVI AL CANTIERE 	7 
		1.2 	ANAGRAFICA DELLE IMPRESE 	8 
		1.3 	SOGGETTI DI RIFERIMENTO 	9 
		   1.3. l 	Organico di cantiere dell'impresa esecutrice 	9 
		   1.3.2 	Organico di cantiere delle altre imprese 	10 
		   1.3.3 	Lavoratori autonomi 		1 O 
	   2. 		DISPOSITIVI D I PROTEZIONE INDIVIDUALE 	11 
		2.1 	OBBLIGHI DEL DATORE DJ LAVORO 	11 
		2.2 	OBBLIGHI DEI LAVORATORI 	12 
		2.3 	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE UTILIZZATI IN CANTIERE 	12 
	3. 		ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER LE EMERGENZE 	13 
		3.1 	PRONTO SOCCORSO _ PRESIDI SANITARI 	13 
		3.2 	CASSETTA DI PRONTO-SOCCORSO 	13 
		3.3 	ISTRUZIONI DI PRIMO SOCCORSO 	13 
	4. 		G ESTION E DELLE EMERGENZE 	15 
		4.1 	DEFINIZIONE DI EMERGENZA 	15 
		4.2 	ATTIVAZIO E DELLO STATO DI EMERGENZA 	16 
		4.3 	FINE DELL'EMERGENZA 	17 
		4.4 	PROCEDURA PER RICHIESTA DI PRONTO SOCCORSO 	17 
		4.5 	COMPITI E PROCEDURE GENERALI 	18 
5. 	INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE 	19 
7 . 	SEGNALETIC A 	24 
    9.        VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL CANTIERE …………………………………………………………………………39 

    13.         NORME COMPORTAMENTALI RICHIESTE DAL COMMITTENTE 	…….......50

	     13.1         NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO 	50
	     13.2         MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA 	50
	     13.3         NORME GENERALI AMBIENTALI 	50
ALLEGATI …………………………………………………………………………………………………………………….52

   12.        PRESCRIZIONI E NORME COMPORTAMENTALI  ……………………………………………………………....46 
	     12.1         PROTEZIONE DI TERZI 	………………………………………………………….………………………….46
	     12.2         ELETTROCUZIONE 		.46
	     12.3         OPERAZIONI DI SALDATURA 	.47

Il presente Piano Operativo di Sicurezza è redatto in conformità all'articolo 6 del
 D.Lgs. 222/2003. 
PREMESSA 
Il presente Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) costituisce assolvimento dell'obbligo, posto in capo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, dall'art. 9 comma 1 lett. c-bis) del D.lgs. n. 494/96 come modificato dal D.lgs. n. 528/99, dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222 e dalla Legge 109/94, come modificato dalla Legge 415/98. 
Esso contiene la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 626/94 e successive modificazioni, relativamente ai lavori eseguiti direttamente da questa/e impresa/e e propone le scelte autonome di carattere organizzativo ed esecutivo, in osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori. 
Il presente POS è da ritenersi di dettaglio del Piano di sicurezza e coordinamento (in sigla PSC), predisposto dalla committenza, in quanto complementare a quest'ultimo. 
Eventuale proposte di modifica ed integrative al PSC sono formulate a parte, con documento denominato Piano di sicurezza integrativo (in sigla PSI). 
Il presente documento è consegnato, prima della consegna dei lavori da parte del Direttore dei lavori, al Coordinatore per l'esecuzione per la relativa verifica, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n. 494/96, come modificato dal D.Lgs. n. 528/99. 
Il Direttore tecnico di cantiere, con la collaborazione dei preposti, di seguito indicati, ha l'obbligo di divulgarlo in cantiere e di garantirne la piena attuazione. 
È comunque conservato in cantiere e messo a disposizione, su richiesta, degli Organi di Vigilanza e Controllo, territorialmente competenti. 
CONTENUTO DEL PIANO 
Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi esistenti e potenziali connessi alle lavorazioni che saranno realizzate all'interno del cantiere, le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori. 
E' stata effettuata, in sede di progettazione, una attenta analisi delle fasi lavorative, dei tempi di lavorazione, delle sovrapposizioni fra le fasi stesse, al fine di individuare le fonti di rischio in funzione delle attrezzature e dei materiali da utilizzare. 
A seguito della valutazione di cui sopra sono state predisposte delle schede di valutazione dei rischi per le varie fasi lavorative, con l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione idonee alla diminuzione del rischio ipotizzato, con il riferimento normativo o le misure di buona tecnica da adottare. 
Il documento così elaborato ha come utenti finali tutti gli operatori impiegati nel cantiere. 

 Criteri di analisi 
Per l'individuazione delle fonti di rischio si è proceduto attraverso le seguenti fasi: 
•	Analisi delle fonti potenziali di pericolo di tutti i posti di lavoro e nelle fasi lavorative 
•	Identificazione del personale soggetto direttamente a tali rischi 
•	Valutazione dei rischi 
•	Eliminazione o riduzione dei rischi, mediante opportuni interventi alla fonte e avvio di un procedimento di confronto delle situazioni di rischio residuo, al fine di accertare 
' .. 
che le soluzioni adottate abbiano effettivamente ed efficientemente ridotto i rischi 
esistenti e che non ne siano stati introdotti di nuovi 
•	Verifica nel tempo della efficacia e della efficienza del programma della sicurezza e sua revisione periodica, a seguito della variazione delle situazioni di rischio in relazione al grado di evoluzione della tecnica, inoltre ogni volta che si procedere alla scelta di nuove attrezzature di lavoro o alla risistemazione dei luoghi di lavoro, sarà effettuata una valutazione preliminare dei rischi primari derivanti, saranno quindi richieste le necessarie informazioni, ai progettisti, ai costruttori, agli installatori 
Metodologia e criteri adottati nella valutazione dei rischi 
Il D.L.vo n.494 del 14/8/1996 prevede che il documento di cui all'art. 12 contenga una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. 
Per tale valutazione è stata eseguita una procedura rivolta a criteri operativi semplificati che permettono di eseguire e mettere in atto le seguenti fasi: 
a.	Individuazione delle fonti potenziali di pericolo, attraverso un processo di conoscenza di evidenze oggettive di tipo tecnico-organizzativo, che possono produrre rischi 
b.	Individuazione dei soggetti esposti alle fonti di pericolo, del tipo e del grado di esposizione in funzione di diversi parametri e cioè: 
•	Grado di formazione-informazione 
•	Tipo di organizzazione del lavoro ai fini della sicurezza 
•	Fattori ambientali, psicologici specifici 
•	Dispositivi di protezione individuali 
•	Sistemi di protezione collettiva 
•	Piani di emergenza, di evacuazione di soccorso 
•	Sorveglianza sanitaria 
c.	Valutazione dei rischi in senso stretto, per ogni rischio evidenziato dalle fasi precedenti, con la formulazione di un giudizio di gravità del rischio e quindi di conformità e di adeguatezza della situazione esistente rispetto alle esigenze della sicurezza e della prevenzione 

A seguito delle fasi appena descritte, effettuate dal coordinatore per la progettazione si è proceduto alla: 
•	Individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare a seguito della valutazione 
•	Programmazione temporale della messa in opera delle misure di protezione e di prevenzione individuate. 
Quindi per ognuna delle attività lavorative del processo lavorativo si è proceduto alla rilevazione delle mansioni specifiche, predisponendo, per ognuna di esse, l'inventario dei rischi possibili già conosciuti o prevedi bili in funzione della casistica precedente per attività similari. 

A seguito della valutazione del rischio e della predisposizione delle schede per ogni singola attività lavorativa del cantiere, saranno realizzati interventi di PREVENZIONE, o dove ciò non sia possibile, si provvederà a ridurre l'entità del rischio mediante interventi di PROTEZIONE. 

Infatti, per avere una effettiva riduzione del Rischio occorre provvedere a ridurre una delle sue componenti (Frequenza e Magnitudo) o entrambi. 
Una riduzione del Rischio può essere ottenuta nei seguenti modi: 
•	Effettuando interventi di PROTEZIONE, quindi incrementando l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali, installando impianti di sicurezza fissi o mobili, ecc. si avrà una sensibile riduzione della MAGNITUDO delle conseguenze 
•	Effettuando interventi di PREVENZIONE, quindi incrementando l'utilizzo della INFORMAZIONE e della FORMAZIONE, o il sistematico controllo delle apparecchiature di sicurezza e imponendo l'ordine, la pulizia dei locali e delle attrezzature ecc., si avrà una sensibile riduzione della FREQUENZA del Rischio 
In definitiva mediante l'attuazione in modo razionale ed equilibrato di misure di PREVENZIONE e di PROTEZIONE si arriverà alla riduzione del RISCHIO. 

La scelta delle misure da adottare sarà prima preceduta dalla necessità di stabilire il livello di rischio accettabile. 

             1. DESCRIZIONE GENERALE DELL'OPERA 

I lavori eseguiti nel cantiere in oggetto consistono nella movimentazione di apparecchiature elettriche e loro montaggio su linea di taglio e pressa n.5. Posa di quadri elettrici,  canale zincate per cavi elettrici, cablaggi elettrici sul posto, messa in servizio hardware e software. 

1.1	Dati relativi al cantiere 

LAVORI DA ESEGUIRE	

Descrizione:
MANUTENZIONE PREDITTIVA SU MOTORI ELETTRICI
	
Indirizzo del cantiere:  Marangoni  Tyre S.p.A	
Area / reparto: tutto lo stabilimento 	
Via:  Anticolana , 32 	
Località:                       		Citta:	ANAGNI	Provincia:	FR	
Data inizio lavori:   	
Durata presunta dei lavori (gg):  	

1.2	Anagrafica  delle  Imprese 

COMMITTENTE PRINCIPALE:	 MARANGONI TYRE S.p.A.	

Committente e responsabile dei lavori:	 MARANGONI TYRE S.p.A.	
Direttore di Stabilimento:		
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:		
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori:		
Direttore dei Lavori:		
Direttore tecnico del cantiere:		
Responsabile della Sicurezza in cantiere:		

Impresa esecutrice dei lavori:	R.E.M.  s.r.l.	
Indirizzo:	via Ferruccia, 12/B
03010  Patrica  (FR)	
Telefono / fax:
Rif. in cantiere:	0775 830116   - 0775 839345
348 0807238	
Rappresentante  Legale:	Sig.ra  Pace  Adele	
Medico  Competente:	Dott.  Ciprietti  Giancarlo	
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Impresa (RSPPP):	Sig.ra  Pace  Adele	
Addetto  Prevenzione  Incendi:	Sig.re  Evangelisti  Alfredo	
Addetto Primo  Soccorso:	Sig.re  Evangelisti  Alfredo	
Rappresentante aziendale dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):	Sig.re  Spaziani  Carlo	
Ruolo dell’impresa:	Appaltatrice	

1.3	   Dati relativi al cantiere 

      1.3.1  Organico  di cantiere dell’impresa  esecutrice dei lavori

R.E.M. s.r.l.	
Capocantiere                       	Lisi Gerardo	Recapito telefonico
+39 393 9686345	
Direttore tecnico del cantiere dell’impresa esecutrice	Spaziani  Carlo	Recapito telefonico
+39 348 0804814	
Responsabile della sicurezza in cantiere	Lisi Gerardo	Recapito telefonico
+39 393 9686345	
Numero massimo di addetti previsto durante le lavorazioni	7	
Note:	Il Capocantiere  coordina anche il personale dell’impresa in subappalto	
Capocantiere                       	Lisi Gerardo	Recapito telefonico
+39 393 9686345	

Elenco Operatori	
Nominativo	Qualifica     	Presente in cantiere	
Lisi  Gerardo	Operatore Elettromeccanico
Matr. 01 -  C.F.: LSIGRD64R20L780V	Per tutte le attività	
Iorio  Giulio	Operatore Elettromeccanico
Matr.02 -  C.F.: RIOGLI63A29D810H	Per tutte le attività	
Iacoucci  Roberto	Operatore elettromeccanico
Matr.04 -  C.F.: CCCRRT59C14L780A	Per tutte le attività	
Lisi  Angelo	Operatore elettromeccanico
Matr.07 -  C.F.: LSINGL66P21D810A	Per tutte le attività	
Boccia  Paolo	Operatore elettromeccanico
Matr.08 -  C.F.: BCCPLA65L04L780S	Per tutte le attività	
Spaziani Carlo	Impiegato tecnico
Matr.15 -  C.F.: SPZCRL58D28D810O	Per tutte le attività	
Mattacola  Gianni	Operatore elettromeccanico
Matr.18 -  C.F.: MTTGNN68D04L780K	Per tutte le attività	

      1.3.2  Organico  di cantiere delle altre  imprese

                           Per l’attività in questo cantiere l’impresa REM srl  non si avvale di ditte in subappalto.

 1.3.3   Lavoratori  autonomi

                       Per l’attività in questo cantiere l’impresa REM srl  non si avvale di lavoratori  autonomi.

2. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

  Ai sensi dell'art. 41 del D.Lvo 626/94, in considerazione dei rischi che non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, saranno adottati dispositivi di protezione individuali, conformi a quelli previsti dall'allegato V del D.Lvo 626/94. 
I DPI saranno conformi alle norme di cui al D.Lvo 4 dicembre 1992, n.475 ed avranno le 
seguenti caratteristiche:  
•	Saranno adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un rischio 
maggiore 
•	Saranno adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro 
•	Saranno scelti tenendo conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore 
•	Potranno essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità 

Nel caso fosse necessario adottare DPI multipli, questi saranno tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio o dei rischi corrispondenti. 

2.1 Obblighi del datore di lavoro 
Il datore di lavoro ha scelto i DPI avendo: 
•	Effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi 
•	Individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinchè questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI 
•	Valutato, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 del D.Lvo 626/94 le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le ha raffrontate con quelle individuate alla lettera b) 
Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45, del D.Lvo 626/94, ha individuato le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di: 
•	Entità del rischio 
•	Frequenza dell'esposizione al rischio 
•	Caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore 
•	Prestazioni del DPI 

Inoltre, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti dall'art. 42 e dall'art. 45, comma 2 del D.Lvo 626/94, e: 
•	Mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie 
•	Provvede a far si che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante 
•	Fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori 
•	Destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinchè tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori 
•	Informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge 
Rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI 
Assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI 

 2.2 Obblighi dei lavoratori 
I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.2. del D.Lvo 626/94. 

I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato, inoltre: 
•	Hanno cura dei DPI messi a loro disposizione 
•	Non vi apportano modifiche di propria iniziativa 
AI termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 
I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione. 

2.3 Dispositivi di protezione utilizzati in cantiere 
Si riporta la lista dei DPI di corredo ai lavoratori presenti in cantiere. 
In allegato vengono riportati i verbali di consegna degli stessi agli operatori. 

DPI	Presenza  in  cantiere	
Tuta da lavoro	Si 	
Casco protettivo	Si	
Calzature di sicurezza con suola antiscivolo e imperforabile	Si	
Guanti ( di diverso tipo)	Si	
Otoprotettori  (cuffie antirumore)	Si	
Mascherina	Si	
Occhiali	Si	

3. ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER LE EMERGENZE

3.1  Pronto  soccorso  -  Presidi  sanitari 

         All'interno della baracca ufficio verrà sistemata una cassetta di pronto soccorso per un primo intervento di medicazione in caso di infortunio, allestita secondo le indicazioni dell'allegato 1 del DM 388/03 (presidi chirurgici e farmaceutici aziendali).  Sarà affisso un cartello con l'indicazione del numero telefonico del più vicino posto di pronto soccorso. 

3.2  Cassetta  di  pronto  soccorso 

La cassetta di pronto soccorso avrà il seguente contenuto minimo: 
•	  Guanti sterili monouso (5 paia) 
•	  Visiera paraschizzi 
•	  Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1)
•	  Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - O, 9%) da 500 ml   (3) 
•	  Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole  (10) 
•	  Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole  (2) 
•	  Teli sterili monouso  (2) 
•	  Pinzette da medicazione sterili monouso  (2) 
•	  Confezione di rete elastica di misura media  (1) 
•	  Confezione di cotone idrofilo  (1) 
•	  Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso  (2) 
•	  Rotoli di cerotto alto cm. 2,5  (2) 
•	  Un paio di forbici 
•	  Lacci emostatici  (3) 
•	  Ghiaccio pronto uso (due confezioni) 
•	  Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari  (2) 
•	  Termometro 
•	   Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 
•	Istruzioni sul modo di usare i prodotti suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa  del  medico 

3.3  Istruzioni di primo  soccorso

  Alle maestranze in presenza di infortunio saranno impartite le seguenti disposizioni:
•	   Proteggere il ferito, non spostarlo ed allontanare gli altri lavoratori 
•	   Sgomberare immediatamente le vie di transito da eventuali ostacoli per i soccorsi
•	Contattare subito il responsabile di cantiere o uno dei preposti, per l’intervento del pronto  soccorso
•	 Lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di toccare qualunque ferita e il materiale di medicazione, in caso di mancanza di acqua pulirsi le mani con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool 

•	Lavare la ferita con acqua pura e sapone, servendosi della garza per allontanare il terriccio, la polvere, le schegge, ecc., in mancanza di acqua lavare la pelle intorno alla ferita con un batuffolo di cotone idrofilo imbevuto di alcool 

•	   Lasciare uscire dalla ferita del sangue ed asciugare con la garza 

•	Applicare sulle ferite alcool iodato, coprire con la garza, appoggiare sopra la garza uno strato di cotone idrofilo, fasciare con una benda di garza, da fissare alla fine con una spilla od in assenza con un pezzetto di cerotto. Se si tratta di piccola ferita, in luogo della fasciatura, fissare la medicazione mediante strisce di cerotto più o meno grandi 

•	 Se dalla ferita esce molto sangue, comprimerla con garza e cotone idrofilo, in attesa che l'infortunato riceva le prime cure del medico in arrivo. Se la perdita di sangue non si arresta o la ferita si trova in un arto, in attesa del medico legare l'arto, secondo i casi, a monte o a valle della ferita, o in ambedue le sedi, mediante una fascia di garza, una cinghia, una striscia di tela, ecc. sino ad ottenere l'arresto della emorragia; nel caso di ferita agli occhi, lavare la zona soltanto con acqua, coprirla con garza sterile e cotone idrofilo e fissare la medicazione con una benda ovvero con striscette di cerotto 

•	 In caso di punture di insetti o morsi di animali ritenuti velenosi, spremere la ferita e applicarvi sopra ammoniaca, salvo che non si tratti di lesioni interessanti gli occhi. Se la persona è stata morsa da un rettile, o se versa in stato di malessere richiedere in ogni caso l'intervento del medico. In caso di scottature, applicare con delicatezza sulla lesione un pò del preparato antiustione, coprire con la garza e fasciare non strettamente 

•	Comunica al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione l'evoluzione  dell'evento incidentale 

4.  GESTIONE DELLE EMERGENZE 
Scopo della presente sezione del documento della sicurezza è quello di individuare la struttura organizzativa e le procedure operative per gestire situazioni di emergenza in azienda che possono costituire pericolo per le persone e per le cose. Per la stesura della presente sezione si è fatto riferimento alla L.C. del Ministero dell'Interno 
           n. P 1564/4146 del 29/9/1995. 
4.1 Definizione di emergenza 
Ai sensi delle vigenti disposizioni normative si definisce emergenza qualunque scostamento dalle normali condizioni operative tale da determinare situazioni potenziali di danno alle persone o alle cose. 
Gli stati di emergenza possono essere classificati in 3 categorie in funzione della gravità degli stessi: 
- Emergenza di tipo 1 
Stati di emergenza che possono essere controllati dalla persona o dalle persone che li individuano 
- Emergenza di tipo 2 
Stati di emergenza controllabili soltanto dall'intervento della squadra di emergenza, senza l'intervento di strutture di soccorso esterne 
- Emergenza di tipo 3 
Stati di emergenza controllabili soltanto con l'intervento della squadra di emergenza interna con il coinvolgimento degli enti di soccorso esterni (Vigili del Fuoco) 
Tutti gli stati di emergenza devono essere registrati, a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in un apposito modulo. 
L'elenco dei nominativi del personale facente parte della squadra di emergenza interna (almeno 5 persone compreso il responsabile) sarà affisso in azienda, in modo che tutto il personale possa esserne messo a conoscenza. 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, coordina l'intervento della Squadra di Emergenza Interna. Alle dirette dipendenze del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, vi è il Responsabile della Squadra di Emergenza Interna, il quale organizza ed è responsabile delle azione della Squadra di Emergenza Interna (nel caso di emergenza di tipo 3 è responsabile fino all'arrivo delle squadre di soccorso esterne, al loro arrivo collabora per la buona riuscita dell'intervento). 
Inoltre il Responsabile del Servizio di Emergenza esegue i seguenti compiti: 
•	  Assume la diretta direzione delle operazioni 
•	  Decide le particolari strategie di intervento 
•	In caso di assenza del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione,  dispone  l'intervento dei soccorsi esterni 
•	  Organizza i primi soccorsi delle persone infortunate 

La Squadra di Emergenza Interna avrà i seguenti compiti: 
•	Si mette immediatamente a disposizione del Responsabile della Squadra di Emergenza Interna e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
•	Aziona immediatamente le attrezzature previste dalle specifiche procedure (idranti, estintori, ecc.) 
•	Istruisce tutto il personale all'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali, delle vie di esodo, delle uscite di emergenza ecc. 
•	Controlla la fruibilità delle uscite di emergenza e dei relativi luoghi sicuri 
•	Provvede a facilitare l'accesso dei mezzi di soccorso 
4.2  Attivazione dello stato di emergenza 
Chiunque venga a conoscenza, per qualunque motivo, di un evento incidentale, di qualunque natura, deve darne immediatamente notizia al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione oppure al Responsabile della Squadra di Emergenza Interna o in loro assenza a qualunque componente della Squadra di Emergenza Interna. 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o in sua assenza il Responsabile della Squadra di Emergenza Interna rintraccia immediatamente i componenti della Squadra di Emergenza Interna informandoli in merito alla natura dell'evento negativo e ai dispositivi di protezione da adottare. 
In caso di infortunio sul lavoro il Direttore di Cantiere darà immediata comunicazione all'Ufficio del Personale dell'impresa precisando il luogo, l'ora, e le cause dello stesso, nonchè i nominativi degli eventuali testimoni all'evento, i lavoratori sono tenuti a segnalare subito gli infortuni comprese le lesioni di piccola entità (art. 388, DPR 547/55). 
Il Direttore di Cantiere provvederà ad emettere in doppia copia la richiesta di visita medica (evidenziando il codice fiscale dell'Azienda), disporrà affinchè siano immediatamente prestati i soccorsi d'urgenza e, se necessario, accompagnerà l'infortunato all'ambulatorio INAIL o al più vicino Pronto Soccorso. 
Qualora l'infortunio determini una inabilità temporanea al lavoro superiore a giorni tre il Servizio del Personale provvederà a trasmettere entro 48 ore dalla data dell'infortunio: 
•	AI Commissariato di PS o, in mancanza, al Sindaco competente per territorio la denuncia di infortunio sul lavoro debitamente compilata 
•	Alla sede INAIL competente, denuncia di infortunio evidenziando il codice fiscale dell'Azienda 
Le denunce saranno corredate di una copia del certificato medico che sarà stato rilasciato dai sanitari dell'ambulatorio INAIL o del Pronto Soccorso. 
In caso di infortunio mortale o previsto tale, la denuncia di infortunio sul lavoro dovrà essere subito trasmessa al competente Commissariato di PS, in alternativa ai Carabinieri o al Sindaco del Comune nella cui circoscrizione si è verificato l'infortunio. 

L'ufficio del personale dietro informazione del Direttore di Cantiere darà comunicazione telegrafica alla sede INAIL competente, entro 24 ore, facendo quindi seguire tempestivamente l'invio della denuncia di infortunio.  
Si provvederà quindi alla trascrizione dell'infortunio sul Registro degli Infortuni seguendo attentamente la numerazione progressiva (il numero deve poi essere quello della denuncia INAIL). 

Il Registro degli Infortuni deve essere tenuto a disposizione dei funzionari degli organismi pubblici di controllo, sul luogo di lavoro (art. 403, DPR 547/55). 
AI termine dello stato di inabilità temporanea al lavoro, l'Ufficio del Personale dovrà: 
•	Ricevere la certificazione medica attestante l'avvenuta guarigione 
•	Rilasciare il benestare alla ripresa del lavoro 
Il Responsabile di cantiere annoterà sul Registro degli Infortuni la data di rientro del lavoratore infortunato ed il numero di giorni di assenza complessivamente effettuati. 

              4.3 Fine dell'emergenza 

 Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o su sua delega il responsabile della Squadra di Emergenza Interna comunica a mezzo di un segnale convenuto il cessare dell'emergenza e quindi la ripresa delle normali attività lavorative. 

            4.4 Procedura per richiesta di pronto soccorso 
Descrizione 

Nome dell'impresa del cantiere richiedente 	
Indirizzo preciso del cantiere richiedente 	
Telefono del cantiere richiedente (o di un telefono cellulare) 	
Tipo di incendio o di incidente 	
Presenza di persone in pericolo (sì - no - dubbio) 	
Locale o zona interessata all'incendio o dall'incidente 	
Materiale che brucia 	
Nome di chi sta chiamando 	
Farsi dire il nome di chi risponde 	
Notare l'ora esatta della chiamata 	
Predisporre tutto l'occorrente per l'ingresso dei mezzi di soccorso in cantiere 	

Descrizione 	Telefono 	
Polizia 	113 	
Carabinieri 	112 	
Vigili del Fuoco VV.F. 	115 	
Pronto Soccorso Ambulanze 	118 	
Direttore dei lavori 	0775 77811 (portineria)	
Responsabile di cantiere 	0775 77811 (portineria)	
Capo cantiere 		
Responsabile servizio di prevenzione 	348.0807238 	
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori 	0775 77811 (portineria)	
Infermeria 	0775 77811 (portineria)	
Numeri utili telefonici 

    4.5 Compiti e procedure generali 

I servizi sanitari della Società Committente sono messi disposizione dell'Impresa esecutrice. 
In cantiere sono tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. 
Detti presidi sono tenuti in un pacchetto di medicazione. 
        Nello stabilimento è presente un servizio di infermeria dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 

In situazione di emergenza (incendio - infortuni) gli operatori debbono avvertire il Responsabile della Sicurezza del cantiere e i servizi di emergenza dell'Azienda in cui si trova. 

5. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'Impresa esecutrice dei lavori, nell'ambito della propria organizzazione ha provveduto alla formazione ed informazione del proprio personale secondo quanto prescritto dalla normativa vigente, con particolare riferimento al DLgs 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. 
Per quanto riguarda le "riunioni periodiche" del personale con il Datore di lavoro, il Responsabile del SPP, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) ed il Medico competente (e per le nomine del personale incaricato per la sicurezza, pronto soccorso e gestione dell'emergenza in cantiere) si rimanda alla visione delle copie di verbali, ecc. allegati al presente POS.
Per il presente Cantiere è stato consultato il RLS (art. 14 del DLgs. 528/99): 
•	  Prima dell'accettazione del PSC 
•	  Prima della trasmissione al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (CEL) del presente POS 
•	  Prima della formazione della squadra per l'emergenza sanitaria, incendio ed evacuazione (che sarà organizzata e gestita dall'Impresa esecutrice principale) 
•	  Per l'elaborazione di un programma di formazione della sicurezza integrativo per il presente Cantiere 
Il RLS si è ritenuto soddisfatto per i contenuti degli atti visionati ed allegati al presente P.O.S. 
In allegato sono riportate le schede relative alla formazione dei lavoratori. 

5.1 Interventi formativi ed informativi 
Nelle seguenti tabelle si riportano le indicazioni sugli interventi formativi riferiti al personale delle imprese previsto in cantiere, mentre in allegato si riporta la formazione completa. 

5.1.1 Formazione Impresa esecutrice 

    Impresa:  R.E.M. s.r.l.	
Mansione	Nominativo 	  Attività di formazione 	  Svolta	
Operatore
Elettromecc.	Lisi Gerardo	Informazione generale sul D. Lgs. 626/94 - Formazione 
generale rischi e prevenzione - Informazione sui  rischi 
   specifici di cantiere 	SI	

Operatore
Elettromecc.	Iorio Giulio	Informazione generale sul D. Lgs. 626/94 – Formazione generale rischi e prevenzione - Informazione sui rischi 
   specifici di cantiere 	SI	

Operatore
Elettromecc	Iacoucci
Roberto	Informazione generale sul D. Lgs. 626/94 – Formazione generale rischi e prevenzione - Informazione sui rischi 
   specifici di cantiere	SI	

Operatore
Elettromecc.	Lisi
Angelo	Informazione generale sul D. Lgs. 626/94 – Formazione generale rischi e prevenzione - Informazione sui rischi 
   specifici di cantiere	SI	
Operatore
Elettromecc	Boccia
Paolo	Informazione generale sul D. Lgs. 626/94 – Formazione generale rischi e prevenzione - Informazione sui rischi 
   specifici di cantiere	SI	
Impiegato
tecnico
.	Spaziani  Carlo	Informazione generale sul D. Lgs. 626/94 – Formazione generale rischi e prevenzione - Informazione sui rischi 
   specifici di cantiere	SI	
Operatore
Elettromecc.	Mattacola  Gianni	Informazione generale sul D. Lgs. 626/94 – Formazione generale rischi e prevenzione - Informazione sui rischi 
   specifici di cantiere	SI	

 

 

                 

5.1.2 Formazione altre Imprese 

Non prevista.

            

             6. SORVEGLIANZA SANITARIA E VISITE MEDICHE 

La sorveglianza sanitaria sarà effettuata dal medico competente incaricato dall'Impresa esecutrice nel      rispetto di quanto è stabilito, tra l'altro, dal DPR 303/56, dal 
   DL 277/91 e dal DLgs 626/94 con il compito di: 
• Accertare preventiva mente l'assenza di controindicazioni al lavoro e l'idoneità alle , mansioni specifiche di ogni singolo lavoratore 
•	Esprimere i giudizi di idoneità specifica al lavoro 
•	Istituire per ogni lavoratore esposto all' "agente" una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro, con la salvaguardia del segreto professionale 
•	Accertare periodicamente nel corso delle lavorazioni, lo stato di salute di ogni singolo lavoratore, esprimere il giudizio sulla conferma di idoneità alla mansione specifica ed aggiornare le cartelle sanitarie 
•	Informare ogni lavoratore interessato dei risultati del controllo sanitario 
•	Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori, esprimendo pareri di competenza sui risultati e sulle valutazioni 
Si rammenta che anche per i lavoratori che non sono soggetti a visita medica, è obbligatorio il vaccino antitetanico ed i successivi richiami, la cui certificazione deve essere comunque custodita in una personale cartella sanitaria. 

            6.1 Elenco dei lavoratori e sorveglianza sanitaria 

Nelle tabelle seguenti sono riportati i nominativi dei lavoratori presenti nel cantiere, la loro  mansione e se sono soggetti a sorveglianza sanitaria, mentre in allegato sono riportate le schede relative alla sorveglianza sanitaria. 

         6.1.1 Sorveglianza sanitaria per l'impresa esecutrice 

Impresa:  R.E.M. s.r.l.	
Mansione	Nominativo	Soggetto a
sorveglianza
sanitaria	Idoneo alla
mansione	
Operatore 	Lisi Gerardo 	SI	SI 	
Operatore 	Iorio Giulio 	SI	SI 	
Operatore 	Iacoucci Roberto 	SI	SI 	
Operatore 	Lisi  Angelo 	SI	SI 	
Operatore 	Boccia  Paolo	SI	SI 	
Capocantiere	Spaziani  Carlo	SI	SI 	
Operatore 	Mattacola  Gianni	SI	SI 	

                  6.1.2 Sorveglianza sanitaria altre Imprese 

Non prevista.

             7. SEGNALETICA

Segnale	Descrizione	

	

Coperta  antifiamma	

	

Estintore

	

	

Lavori in corso	

  

Vietato l’ingresso alle persone non autorizzate	

Segnale	Descrizione	

	

Usare gli occhiali	

	

Usare l’elmetto	

   
	
Guanti di protezione obbligatori Cartello con segnale di prescrizione GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI.

Norme legislative 
D.P.R. 547, art. 383 - Protezione delle mani 
Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni delle mani, i lavoratori devono essere forniti di manopole, guanti od altri appropriati mezzi di protezione. 
D. Lgs. 626/94, art. 43 e allegati III - IV - V 

E normalmente esposto: 
- negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine dove esiste il pericolo di lesione delle mani. 
I guanti devono avere caratteristiche specifiche in relazione al tipo di agente nocivo che devono proteggere: 
- guanti di cuoio/croste per tagli, punture, abrasioni, scintille; 
- guanti dielettrici, per lavori su impianti elettrici; 
- guanti di gomma, neoprene, PVC per la protezione da acidi, solventi, tossici. 

Segnale	Descrizione	

	
Protezione obbligatoria dell'udito. Cartello con segnale di prescrizione PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELL'UDITO.

Norme legislative:
D.P.R. 303, art. 24 - Rumori e scuotimenti. 
Nelle lavorazioni che producono scuoti menti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità. 

D.P.R. 547, art. 377 - Mezzi personali di protezione 
Il datore di lavoro,. fermo restando quanto specificata mente previsto in altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione. 
D.Lgs. 626/94, art. 43 e allegati III - IV - V 
E normalmente esposto: 
- negli ambienti di lavoro od in prossimità delle operazioni dove la rumorosità raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio di danno per l'udito. Presuppone sempre che le maestranze siano state altresì istruite sulle modalità d'impiego dei mezzi personali di protezione in oggetto. 

   
	
Calzature di sicurezza obbligatorie. Cartello con segnale di prescrizione CALZATURE DI SICUREZZA OBBLIGATORIE.

Norme legislative:
D.P.R. 547, art. 384 - Protezione dei piedi 
Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistano specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiaccia mento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. 
D.Lgs. 626/94, art. 43 e allegati III - IV - V 

E normalmente esposto: 
- dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti; 
- dove sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature; 
- quando vi è pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc ... ). 
I cantieri edili, in generale, rientrano fra gli ambienti di lavoro nei quali è necessario utilizzare le scarpe di sicurezza. 

  

Indumenti protettivi obbligatori

Segnale	Descrizione	

	
Protezione obbligatoria degli occhi. Cartello con segnale di prescrizione, PROTEZIONE OBBLIGATORIA DEGLI OCCHI 

Norme legislative 
D.P.R. 547, art. 382 - Protezione degli occhi 
I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezione di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati. 

D.P.R. 547, art. 3~2 - Mezzi personali di protezione 
Il datore di lavoro, fermo restando quanto specificata mente previsto in altri articoli del presente decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di protezione. I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari requisiti di resistenza e di idoneità nonchè essere mantenuti in buono stato di conservazione. 
D. Lgs. 626/94, art. 43 e allegati III - IV - V 

E normalmente esposto: 
- negli ambienti di lavoro, in prossimità di una lavorazione o presso le macchine ove esiste pericolo di offesa agli occhi (operazioni di saldatura ossiacetilenica ed elettrica, operazioni di molatura, lavori alle macchine utensili, lavori da scalpellino, impiego di acidi, sostanze tossiche o velenose, materiali caustici, ecc ... ). 

  

	
Protezione obbligatoria delle vie respiratorie Cartello con segnale di prescrizione  PROTEZIONE OBBLIGATORIA DELLE VIE RESPIRATORIE 

Norme legislative 
D.P.R. 547, art. 387 - Maschere respiratorie 
I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi, devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessiblie e noto al personale. 

D.P.R. 320 art. 64,,- Caratteristiche dei mezzi individuali di protezione 
Qualora per difficoltà di ordine ambientale od altre cause tecnicamente giustificate sia ridotta l'efficacia dei mezzi generali di prevenzione delle polveri, i lavoratori devono essere muniti e fare uso di idonee maschere antipolvere. 

D.P.R. 320, art. 65 - Controllo, disinfezione e deposito delle maschere antipolvere Le maschere di cui all'art. precedente devono essere: 
- di dotazione strettamente personale e portare l'indicazione del lavoratore che la usa; 
- consegnate alla fine di ogni turno di lavoro ad apposito incaricato per essere pulite e controllate nella loro efficienza; 
- conservate ordinatamente in un armadio od altro posto idoneo; 
- disinfettate periodicamente e sempre quando cambiano i soggetti che le usano. 
D. Lgs. 626/94, art. 43 e allegati III - IV - V 

E normalmente esposto: 
- negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di introdurre nell'organismo, mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi. 
Il personale deve essere a conoscenza del posto di deposito, delle norme d'impiego e addestrato all'uso. 

8.	ELENCO DELLE LAVORAZIONI DEI MEZZI E DELLE SOSTANZE

Le attività consiste in una verifica generale dello stato dei motori elettrici presenti all’interno dello stabilimento.
In particolare sarà verificato lo stato delle spazzole e dei filtri, che saranno sostituiti se necessario, e l’isolamento elettrico del motore.
Le misure elettriche e meccaniche saranno effettuate mediante strumenti manuali e strumenti alimentari a batteria.
I motori saranno disconnessi dalla rete elettrica e qualsiasi operazione di smontaggio elettrico e meccanico sarò effettuata dal personale specializzato dell’Impresa Committente, che sarà sempre presente durante le verifiche.

                  8.1 Elenco delle lavorazioni 

Lavorazione 	Durata  giornaliera
della lavorazione	Indicazione turni 
di lavoro	
Verifica ed eventuale sostituzione delle spazzole e dei filtri	360 min	7.00 ÷ 16.00	
Misura dell’isolamento elettrico	60 min	7.00 ÷ 16.00	

             8.2  Elenco delle macchine attrezzature ed impianti 

Si riporta l'elenco esaustivo delle macchine, attrezzature, impianti ed apprestamenti previste per il cantiere. 

      Attrezzature 
•	Utensili manuali 
•	Strumenti di misura manuali
•	Saldatrice elettrica 
     
      Apprestamenti 
•    
       Macchine 
    •  
       Impianti 
    •  

Macchine, attrezzature ed apprestamenti	     Presente 
   in cantiere	   Uso comune con
 altre imprese	
Utensili manuali	SI	NO	
Strumenti di misura manuali	SI	NO	

UTENSILI MANUALI 	
Utensili manuali di vario genere impiegati per molteplici operazioni. 	
Elenco rischi 	
Abrasioni, Tagli, lacerazioni alle mani, strappi muscolari 	
Caduta di materiale dall'alto o a livello 	
Vibrazioni 	
	
Misure tecniche 	
PRIMA DELL'USO: 	
Verificare prima dell'uso che l'utensile sia adeguato alla lavorazione che si vuole eseguire e che lo stesso non sia deteriorato. 	
Sostituire le parti degli stessi utensili che si ritiene non siano più sicuri a causa dell'usura (manici di legno incrinati o scheggiati, ecc.). 	
Verificare che il peso dell'utensile e la sua capacità operativa (pala a mano, mazza, ecc.) sia compatibile con i limiti della movimentazione 	
manuale dei carichi. 	
Ricordarsi che la posizione ergonomica è importantissima anche per l'utilizzo del più semplice degli utensili a mano quali possono essere 	
il trasporto di una carriola, l'uso di un piccone o di un forcone al posto di una pala, ecc. 	
DURANTE L'USO: 	
E opportuno rammentare che gli incidenti con gli utensili a mano avvengono soprattutto perché si tende a sottovalutare i rischi di utilizzo a 	
causa di eccessiva familiarità e conse-guente superficialità. 	
E necessario impugnare saldamente l'utensile ed è vietato manomettere le eventuali prote-zioni esistenti. 	
E necessario assumere una posizione stabile e sufficientemente distante da altri lavoratori, per salvaguardarne l'incolumità. 	
E estremamente importante non abbandonare con incuria gli utensili presso i posti di lavo-ro, ma riporli con cura in magazzino a fine 	
lavoro. 	
E estremamente importante assicurare saldamente gli utensili a mano per evitare che pos-sano cadere dall'alto. 	
Gli utensili di piccola taglia vanno sempre riposti in appositi contenitori. 	
DOPO L'USO: 	
Pulire accuratamente l'utensile e controllarne lo stato d'uso. 	
Riporre correttamente gli utensili nel magazzino di cantiere. 	
Segnalare tempestivamente eventuali anomalie riscontrate o difetti che richiedono la sosti-tuzione dell'utensile. 	
Elenco DPI 	
Guanti 	
Elmetto 	
Calzature di sicurezza 	
Occhiali 	
Normativa di riferimento 	
D.P.R. 1955/547 	
D. L.gs 1994/626 	

            8.3   Elenco delle sostanze utilizzate - prodotti chimici - agenti cancerogeni 

          Per le attività in oggetto non vengono utilizzati prodotti chimici o agenti cancerogeni.

   8.4  Esposizioni ad agenti biologici 

           Le attività in oggetto non comportano esposizione ad agenti biologici. 

              9.  VALUTAZIONE DEI RISCHI DEL CANTIERE 

      Per l'individuazione delle fonti di rischio si è proceduto attraverso le seguenti fasi: 

1.	Analisi delle fonti potenziali di pericolo di tutti i posti di lavoro e nelle fasi lavorative 

2.	Identificazione del personale soggetto direttamente a tali rischi 
3.	Valutazione dei rischi 

 4. Eliminazione o riduzione dei rischi mediante opportuni interventi alla fonte e avvio di un procedimento di confronto delle situazioni di rischio residuo al fine di accertare che le soluzioni adottate abbiano effettivamente ed efficientemente ridotto i rischi esistenti e che non ne siano stati introdotti di nuovi

5.	Verifica nel tempo della efficacia e delle efficienza del programma delle sicurezza e sua revisione periodica a seguito della variazione delle situazioni di rischio in relazione al grado di evoluzione della tecnica, inoltre ogni volta che si procederà alla scelta di nuova attrezzature di lavoro o alla risistemazione dei luoghi di lavoro, sarà necessario effettuare una valutazione preliminare dei rischi primari derivanti, infatti saranno richieste le necessarie informazioni, al progettisti, costruttori, installatori.

9.1 Metodologia e criteri adottati nella valutazione dei rischi 
Il D.L.vo prevede che il documento di cui all'art. 4 contenga una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. 
Per tale valutazione è stata eseguita una procedura rivolta a criteri operativi 
semplificati che permettono di eseguire e mettere in atto le seguenti fasi: 
a.	Individuazione delle fonti potenziali di pericolo, attraverso un processo di conoscenza di evidenze oggettive di tipo tecnico-organizzativo, che possono produrre rischi 
b.	Individuazione dei soggetti esposti alle fonti di pericolo, del tipo e del grado 
di esposizione in funzione di diversi parametri e cioè: 
•	  Grado di formazione-informazione 
•	  Tipo di organizzazione del lavoro ai fini della sicurezza 
•	  Fattori ambientali, psicologici specifici 
•	  Dispositivi di protezione individuali 
•	  Sistemi di protezione collettiva 
•	  Piani di emergenza, di evacuazione di soccorso 
•	  Sorveglianza sanitaria 

c.	   Valutazione dei rischi in senso stretto, per ogni rischio evidenziato dalle fasi precedenti, con la formulazione di un giudizio di gravità del rischio e quindi di conformità e di adeguatezza della situazione esistente rispetto alle esigenze della sicurezza e della prevenzione. 

A seguito delle fasi appena descritte, effettuate dall'analista con le collaborazioni prima    descritte, si è proceduto alla: 
1.	Individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare a seguito della valutazione 
2.	Programmazione temporale della messa in opera delle misure di protezione e di prevenzione individuate
         Quindi per ognuna delle attività lavorative del processo produttivo si è proceduto alla rilevazione delle mansioni specifiche, predisponendo per ognuna di esse, l'inventario dei rischi possibili già conosciuti o prevedibili in funzione della casistica precedente per attività similari. 

9.2 Valutazione dei rischi 
La valutazione effettiva dell'indice di rischio ( R ) viene effettuata mediante la quantificazione delle sue componenti e cioè mediante la determinazione di: 
3.	Frequenza di accadimento di un evento ( F ) 
4.	Magnitudo delle conseguenze ( M ) 

Fattore di Rischio = R = F * M 
Quindi per avere una effettiva riduzione del Rischio occorre provvedere a ridurre una delle sue componenti o entrambi. 
Una riduzione del Rischio può essere ottenuta nei seguenti modi: 
5.	Effettuando interventi di PROTEZIONE, quindi incrementando l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuali, installando impianti di sicurezza fissi o mobili, ecc. si avrà una sensibile riduzione della MAGNITUDO delle conseguenze (M); 
6.	Effettuando interventi di PREVENZIONE, quindi incrementando l'utilizzo della INFORMAZIONE e della FORMAZIONE, o il sistematico controllo delle apparecchiature di sicurezza e non imponendo l'ordine la pulizia dei locali e delle attrezzature ecc .. si avrà una sensibile riduzione della FREQUENZA del Rischio (F) 
In definitiva mediante l'attuazione in modo razionale ed equilibrato di misure di PREVENZIONE e di PROTEZIONE, si arriverà alla riduzione del RISCHIO. 
La scelta delle misure da adottare dovrà prima essere preceduta dalla necessità di stabilire il livello di rischio accettabile. 
Per la valutazione del Rischio è stato utilizzato un metodo basato su una scala di gravità del danno atteso (M) e di una scala di probabilità del suo verificarsi (F). 
Ogni scala semiqualitativa prevede 4 valori, ciascuno corrispondente ad un livello di probabilità più o meno alto e a una gravità del danno più o meno alto e a una importanza del danno più o meno grave definibili nel seguente modo: 

PROBABILITA' 
Per quanto riguarda le probabilità abbiamo i seguenti livelli:
 >  Livello 4 = altamente probabile 
7.	Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori 
8.	Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata in situazioni simili 
9.	Il verificarsi del danno alla mancanza rilevata non susciterebbe alcun stupore (in altre parole l'evento sarebbe largamente atteso) 

>  Livello 3 = probabile 
10.	La mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in modo automatico o diretto 
11.	Già noto, all'interno dell'unità produttiva, qualche episodio in cui la mancanza rilevata ha fatto seguito a un danno 
12.	Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe moderata sorpresa 

>  Livello 2 = poco probabile 
13.	La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi 
14.	Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi 
15.	Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe grande sorpresa 

>  livello 1 = improbabile 
16.	La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili e indipendenti 
17.	Non sono noti episodi già verificatisi 
18.	Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa
19.	Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe incredulità

MAGNITUDO 
Per quanto riguarda le scala dell'entità del danno atteso abbiamo i seguenti livelli:
 >  Livello 4 = gravissimo 
20.	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale 
21.	Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 
>  Livello 3 = grave 
22.	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale 
23.	Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti 
> Livello 2 = medio 
24.	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità reversibile 
25.	Esposizione cronica con effetti reversibili 
>  Livello 1 = lieve 
26.	Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità rapidamente reversibile 
27.	Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 

La programmazione temporale degli interventi è stata effettuata in base ai seguenti livelli di Rischio determinati in funzione delle liste di controllo delle Lavorazioni. 
Le liste di controllo raccolgono una serie di evidenze molto diversificate che tengono 
conto degli 	aspetti tecnico-organizzative, procedurali, formativi, comportamentali ecc. 
presenti all'interno dell'attività lavorativa. 
Le liste di controllo costituiscono quindi uno strumento versatile e facile da applicare e utilizzare all'interno di qualunque attività lavorativa; una valida guida per formulare un giudizio sulla gravità del rischio individuato e per una valutazione delle priorità di intervento ai fini della programmazione temporale delle misure necessarie. 

               Tipologia di rischi 

R = 16 	Provvedimenti di Mitigazione del RISCHIO da realizzare 
IMMEDIATAMENTE 	
R = 9 ... 12 	Provvedimenti di Mitigazione del RISCHIO da realizzare con URGENZA 	
R = 8 .... 9 	Provvedimenti di Mitigazione del RISCHIO da realizzare IN TEMPI BREVI 	
R=6 	Provvedimenti di Mitigazione del RISCHIO da realizzare IN TEMPI 	Ragionevoli 	
R=4 	Provvedimenti di Mitigazione del RISCHIO da realizzare Senza Molta Urgenza 	
R=3 	Provvedimenti di Mitigazione del RISCHIO non urgenti ma non differibili a lungo 	
R = 1 .... 2 	Provvedimenti di Mitigazione del RISCHIO differibili nel tempo 		

            9.3 Fasi e lavorazioni 

 • Verifica ed eventuale sotituzione delle spazzole e dei
filtri	Probabilità 	
	x	
	Magnitudo 	
Attrezzature - Apprestamenti - Macchine - Impianti 			
	• Utensili manuali 				
	• Strumenti di misura manuali				

Rischi 					
	1.	Scivolamento, caduta di livello 		 1.	2x2 = 4	
	2.	Elettrocuzione	 2.	1x4 = 4	
	3.	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori		 3.	3x2 = 6	
	4.	Abrasioni, tagli, lacerazioni alle mani, strappi muscolari	4.	2x2 = 4	
						
Misure 					
	• Otoprotettori 				
	• Mascherina antipolvere 				
	• Guanti isolanti 				
	• Occhiali protettivi				
	• Tuta da lavoro 				
	• Calzature di sicurezza 				
	• Istruzioni operative 				
	• Delimitazione area di lavoro 				
	• Formazione / informazione 				

  
 •  Misura dell’isolamento elettrico del motore 	Probabilità 	
	x	
	Magnitudo 	
Attrezzature - Apprestamenti - Macchine - Impianti 			
	• Utensili manuali 	

	• Strumenti di misura manuali				
					
Rischi 					
	1.	Scivolamento, caduta di livello 		1.	2x2 = 4	
	2.	Elettrocuzione	2.	1x4 = 4	
	3.	Inalazione polveri, fibre, gas, vapori	3.	3x2 = 6	
	4.	Abrasioni, tagli, lacerazioni alle mani, strappi muscolari	4.	2x2 = 4	

Misure 					
	• Otoprotettori 				
	• Mascherina antipolvere 				
	• Guanti isolanti 				
	• Occhiali protettivi 				
	• Indumenti protettivi 				
	• Tuta da lavoro 				
	• Calzature di sicurezza 				
	• Istruzioni operative 				
	• Delimitazione area di lavoro 				
	• Formazione/informazione 				

 
10.  VALUTAZIONE DEL RUMORE 

I lavoratori devono essere protetti dal rischio rumore mediante la valutazione dei livelli sonori a cui risultano esposti nell'ambito dello specifico cantiere. Tale valutazione va effettuata con riferimento all'art. 16 del D. Lgs. 494/96 e s.m.i. ed al D.Lgs. 195/2006. 
Le operazioni saranno effettuate a macchine ferme ed il rumore delle attrezzature manuali è trascurabile.
Gli operatori non saranno esposti a livelli di rumore oltre la soglia ammessa.

  11. VALUTAZIONE DELLE VIBRAZIONI 

L'articolo 4 (Valutazione dei rischi) del D.Lgs. 187/05 prescrive l'obbligo, da parte dei datori di lavoro, di valutare il rischio da esposizione a vibrazioni meccaniche dei lavoratori durante il lavoro. 
La valutazione dei rischi è previsto che possa essere effettuata sia senza misurazioni, sulla base di appropriate informazioni reperibili presso banche dati accreditate (ISPESL, Regioni, CNR), incluse le informazioni fornite dal costruttore, sia con misurazioni. 
Gli operatori non sono soggetti a vibrazioni in quanto utilizzano solo utensili manuali, non elettrici, su macchine ferme.

12.   PRESCRIZIONI E NORME COMPORTAMENTALI 

Il Responsabile o preposto alla sicurezza della ditta, prima di iniziare qualsiasi tipo di intervento richiederà informazione o documentazione cartacea in merito ai rischi presenti e derivanti dall'attività lavorativa delle altre ditte presenti sul cantiere e sulle norme di emergenza ed evacuazione approntate in caso di pericolo. 

12.1   Protezione di terzi 

Per impedire l'accesso involontario"dei non addetti ai lavori alle zone corrispondenti al cantiere, saranno adottati opportuni provvedimenti che, in relazione alle caratteristiche del lavoro, consistono in delimitazioni mediante transennamento dell'area interessata e segnaletica di divieto e di pericolo. 
Inoltre, in relazione alle specifiche attività svolte saranno adottati tutti i provvedimenti necessari ad evitare o contenere al minimo l'emissione di inquinanti fisici o chimici (rumori, polveri, gas, vapori ecc.) 

                12.2   Elettrocuzione

L'intervento sulle parti elettriche degli impianti e delle macchine deve essere eseguito da personale esperto. 
I cavi elettrici devono essere adeguatamente protetti contro i possibili tranciamenti e non devono essere posati su terreni con presenza di acqua. 
Prima di intervenire su parti in tensione si provvede a sezionare a monte l'alimentazione delle stesse curando la posa in opera di idonea segnaletica "Lavori in corso Non attivare l'interruttore(art. 345 D.P.R. 547/55). 
I quadri di seziona mento sono costruiti con porta di chiusura munita di serratura. 
Dopo avere disinserito gli interruttori alimentanti i circuiti o le parti di apparecchiature sulle quali si deve intervenire, i quadri di seziona mento sono chiusi a chiave e la stessa è affidata al preposto. 
Prima di iniziare l'intervento ci si accerta, mediante cercafase o tester, che le parti soggette all'intervento o qualsiasi altra parte con cui l'operatore può venire accidentalmente in contatto, sia effettivamente priva di tensione 
In caso di scollegamento di parti di impianto il cavo di terra è scollegato per ultimo. 
A lavoro ultimato, prima di ridare tensione, ci si assicura che tutte le protezioni rimosse 
siano state ripristinate. 
L'impianto di terra è disattivato solo al termine dello smontaggio dell'impianto elettrico. Gli addetti usano i mezzi di protezione individuale(scarpe, guanti isolanti). 
Le prese degli utensili hanno un dispositivo che evita il disinnesto accidentale della spina e sono protette da un interruttore differenziale avente una Idn inf. al grado di protezione meccanica minimo che per tutti i componenti elettrici non è inferiore a IP 44 secondo la classificazione CEI-UNI. 
In luoghi molto umidi o a contatto con grandi masse metalliche è vietato l'uso di utensili portatili a tensione superiore a 50 V. verso terra (art. 313 D.P.R. 547/55). Le attrezzature portatili sono dotate di doppio isolamento fra le parti interne e l'involucro esterno in metallo, contraddistinto dal simbolo del doppio quadratino concentrico. 

Le macchine e gli apparecchi elettrici hanno riportate le indicazione della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso (art. 269 D.P.R. 547/55). 
Sono vietati gli interventi su parti dell'impianto elettrico o sui quadri a tutti gli operai. Gli addetti usano i mezzi di protezione individuale (scarpe e guanti isolanti) (art. 348 D.P.R. 547/55). 

12.3 Cadute a livello 

I percorsi pedonali (a terra, su strutture o su impalcati) sono tenuti IiI da detriti o da attrezzature (art. 18 D.P.R. 164/56 - art. 8 D.P.R. 547/55). 
Per ogni posto di lavoro è individuata almeno una via di fuga. 
Gli accessi ai posti di lavoro sono predisposti in modo tale da essere sicuri e stabili
(art. 11 D.P.R. 547/55). 
In presenza di gelo, di pioggia o nebbia o comunque in presenza di scivolamento sono sospese le lavorazioni. Gli addetti indossano calzature idonee (art. 43 D.Lgs. 626/94 - art. 384 D.P.R. 547/55). 

12.4 Abrasioni, tagli, lacerazioni alle mani, strappi muscolari 

Vengono usati dispositivi di protezione individuale (guanti, scarpe, casco etc.)  ed attrezzi in buono stato di conservazione (artt. 381 - 383 - 384 D.P.R. 547/55 – art.43 D. Lgs. 626/94). 

12.5  Viabilità 
Per tutte le operazioni di trasporto dei materiali o spostamento interno dei lavoratori, sarà rispettata la viabilità interna allo Stabilimento contrassegnata da apposita segnaletica: 

13  NORME COMPORTAMENTALI RICHIESTE DAL COMMITTENTE 

13.1  Norme generali di comportamento 

I lavoratori devono, anche loro, rispettare le seguenti regole di comportamento (desunte dal Regolamento interno): 
>  E' vietato parcheggiare fuori delle aree consentite 
>  E' vietato l'accesso nei reparti se non accompagnati da personale dello Stabilimento. 
Prima di entrare (se autorizzati) nei reparti è obbligatorio indossare gli indumenti di protezione igienica (mascherine, cuffie) 
>  E' vietato fumare all'interno dei reparti, nei magazzini e nei laboratori
>  E' vietato utilizzare le attrezzature dello Stabilimento 
>  E' vietato avvicinarsi agli impianti di produzione 
>  E' vietato utilizzare i telefoni se non autorizzati 
>  E' obbligatorio l'uso corretto delle strutture di servizi igienici messi a disposizione, 
badando a mantenere comportamenti mirati al rispetto dell'igiene
>  E' obbligatorio indossare la propria divisa aziendale 
>  E' obbligatorio indossare il tesserino di riconoscimento, consegnato in portineria. 
>  Le comunicazioni con il personale interno devono essere chiare, univoche e possibilmente scritte; di preferenza saranno trasmesse al RSPP interno 
>  E' obbligatorio segnalare al RSPP interno: 
    ♦  qualsiasi anomalia riscontrata su impianti ed attrezzature 
    ♦  qualsiasi situazione che possa prevedibilmente sfociare in infortunio
    ♦  qualsiasi evento che abbia causato infortunio anche lieve 

13.2 Misure da adottare in caso di emergenza 
 Istruzioni sul comportamento dei lavoratori in caso d'emergenza: 
♦   Assicurarsi di essere a conoscenza delle norme qui sotto elencate e le segua scrupolosamente 
♦   Se un lavoratore scopre un incendio in una qualsiasi zona dello Stabilimento, dovrà immediatamente avvisare un dipendente dell'Azienda ed informarlo del luogo e della natura del fuoco. Il dipendente dell'Azienda si comporterà come se avesse scoperto lui stesso l'incendio facendo intervenire lo stato di emergenza 
♦  Il messaggio d'allarme sarà emesso (a cura della Vigilanza) in tutto lo Stabilimento per mezzo di altoparlante 
♦   Il lavoratore che si trova a lavorare nei vari reparti dello Stabilimento dovrà recarsi alle aree predestinate: quindi è importante che, prima di iniziare un'attività si informi presso i Servizi Tecnici dell'Azienda, sull'area di raduno 
♦   Durante l'emergenza è severamente vietato girare per lo Stabilimento, continuare ad eseguire i lavori nei vari reparti, ingombrare le strade o intralciare in qualche modo le Squadre d'Emergenza 
♦   Se qualcuno non dovesse udire il messaggio d'allarme, sarà avvisato dell'emergenza dal personale dell'Azienda incaricato, le cui indicazioni dovranno essere prontamente seguite 
         ♦  Il messaggio di cessato allarme sarà emesso per mezzo di altoparlanti 

13.3  Norme generali ambientali 

La ditta appaltatrice si impegna a: 
>  Comunicare al Responsabile Sicurezza e Ambiente la necessità di smaltimento dei rifiuti prodotti nell'area di propria competenza 
             >  Rispettare e mantenere in ordine le aree di deposito temporaneo dei rifiuti situate 
nell'area di cantiere 	 
> Avvertire immediatamente il Responsabile Sicurezza e Ambiente nel caso si rilevino condizioni anomalie, quali sversamenti, rotture o malfunzionamenti di attrezzature, rifiuti non correttamente identificati o custoditi, rifiuti mischiati, ecc. 
              >  Se di propria competenza: 
♦  compilare il formulario di identificazione rifiuti e gestirlo secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia 
♦  fornire copia delle proprie autorizzazioni al trasporto o allo smaltimento e comunicare eventuali variazioni al Responsabile Sicurezza e Ambiente 
 >  Svolgere le attività di propria competenza nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale e del regolamento aziendale 

               14   ALLEGATI 

                      >  Verbali di consegna DPI 

     > Verbali di formazione/informazione

     >  Schede di idoneità alla mansione

                      >  Iscrizione alla CCIAA 

                      >  Posizione assicurativa e copia del libro matricola