|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017\_0284** | **Codice R.E.M** | **10723** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **NOVOLEGNO** | | Data : 12/10/2017 09:48:44 |
| Prog. N^ 846 | ANSALDO CHDM200L KW.100 REM 10723 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **14.210** | 80.00 | a | 120.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 670.00 | Peso | 200.00 |
| P2 | **18.947** | 60.00 | c | 100.00 | rpm | 2100 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **24.1** | **0.00** | **19.6** |
| **165.8°** | **142.9°** | **103.4°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **3.8** | **0.0** | **3.8** |
| **105.4°** | **128.3°** | **159.8°** |

Velocità di misura = 600 rpm

Operatore: ROBERTO IACOUCCI

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE: Equilibrato mezza chiavetta