|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017/0752** | **Codice R.E.M**  | **12886** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **NOVOLEGNO**  | Data : 17/11/2017 13:09:45 |
| Prog. N^ 867 | ASEA MBM 355MB |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **33.719** | 120.00 | a | 240.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 450.00 | Peso | 500.00 |
| P2 | **33.719** | 120.00 | c | 280.00 | rpm | 1475 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **64.4**  | **0.00**  | **29.9** |
| **83.8°** | **80.2°** | **268.0°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.1**  | **0.0**  | **1.2** |
| **300.5°** | **328.2°** | **24.9°** |

Velocità di misura = 380 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE: Equilibrato con mezza chiavetta e ventola