|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0096** | **Codice R.E.M** | **13495** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **Novolegno** | | Data : 26/04/2017 09:09:03 |
| Prog. N^ 705 | ASEA MBM355MB | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **21.788** | 130.00 | a | 240.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 690.00 | Peso | 350.00 |
| P2 | **12.875** | 220.00 | c | 70.00 | rpm | 1475 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **181.6** | **0.00** | **49.2** |
| **19.6°** | **16.0°** | **209.2°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **2.5** | **0.0** | **1.9** |
| **337.8°** | **284.3°** | **258.6°** |

Velocità di misura = 451 rpm

Operatore: Iorio Giulio

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta e ventola di raffreddamento