|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **20170586** | **Codice R.E.M** | **13739** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **NOVOLEGNO S.P.A.** | | Data : 08/09/2017 08:58:08 |
| Prog. N^ 825 | SIEMENS 1HF4131 REM 13739 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **2.456** | 60.00 | a | 120.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 185.00 | Peso | 20.00 |
| P2 | **2.105** | 70.00 | c | 160.00 | rpm | 1620 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **5.61** | **0.00** | **2.43** |
| **358.2°** | **335.8°** | **205.0°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.43** | **0.00** | **0.72** |
| **245.3°** | **132.3°** | **104.6°** |

Velocità di misura = 604 rpm

Operatore: Quattrociocche Jacopo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta