|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0620** | **Codice R.E.M** | **13757** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente **PM3** | | Data : 09/08/2017 11:51:17 |
| Prog. N^ 776 | CESTELLO Diam. 1320 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **40.2** | 620.00 | a | 130.00 | G | 6.30 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 530.00 | Peso | 600.00 |
| P2 | **48.6** | 530.00 | c | 660.00 | rpm | 700 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **42.7** | **0.00** | **53.1** |
| **23.9°** | **160.5°** | **168.5°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **7.3** | **0.0** | **5.4** |
| **91.9°** | **100.8°** | **255.2°** |

Velocità di misura = 450 rpm

Operatore: Boccia Paolo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con albero fornito da PM3