|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0619** | **Codice R.E.M**  | **13765** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **PM3**  | Data : 08/08/2017 11:44:07 |
| Prog. N^ 781 | VENTOLA DIAM 570 N REM13756 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **1.050** | 250.00 | a | 125.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 140.00 | Peso | 50.00 |
| P2 | **1.337** | 250.00 | c | 390.00 | rpm | 2000 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **12.26**  | **0.00**  | **24.16** |
| **72.9°** | **215.8°** | **233.6°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **0.58**  | **0.00**  | **0.37** |
| **4.8°** | **220.1°** | **192.8°** |

Velocità di misura = 622 rpm

Operatore: PAOLO BOCCIA

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con asse e mezza chiavetta