|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0286** | **Codice R.E.M** | **11882** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **PROMA S.R.L.** | | Data : 28/04/2017 10:45:56 |
| Prog. N^ 709 | SICME P180L4 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **8.526** | 70.00 | a | 115.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 660.00 | Peso | 100.00 |
| P2 | **11.937** | 50.00 | c | 60.00 | rpm | 2000 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **4.3** | **0.00** | **11.1** |
| **156.9°** | **137.0°** | **126.4°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.0** | **0.0** | **0.8** |
| **281.6°** | **276.1°** | **267.0°** |

Velocità di misura = 501 rpm

Operatore: Lisi Angelo

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta