|  |
| --- |
| logo    logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345 [**info@rem-motori.it**](mailto:info@rem-motori.it)  **R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.**  **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0613** | **Codice R.E.M** | **13753** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cliente : **PROMA** | | Data : 08/08/2017 15:04:48 |
| Prog. N^ 782 | Sicme P180L4 REM 13753 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tol (g) | r (mm) |  | Dim (mm) | | **ISO** | **unit( Kg)** |
| P1 | **8.709** | 110.00 | a | 230.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 750.00 | Peso | 130.00 |
| P2 | **10.796** | 55.00 | c | 140.00 | rpm | 2000 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **8.6** | **0.00** | **8.2** |
| **262.3°** | **273.7°** | **69.3°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **3.32** | **0.0** | **1.7** |
| **260.9°** | **274.3°** | **64.1°** |

Velocità di misura = 602 rpm

Operatore: IORIO GIULIO

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con puleggia