|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **POS.** | **SERVIZIO** | **MARCA** | **COD.** | **CLASSE** | **IP** | **POS.BASE** | **VOLT D/S** | **HZ** | **AMPERE** |  |  | **KW** | **RPM** | **KG** |
| 1 | THRUSTER 1 | MARELLI MOTORI | C3M50430029N9 | F | 23 | VERTICALE | 690D | 60 | 1530 |  |  | 1500 | 1190 | 3950 |
| 2 | THRUSTER 2 | MARELLI MOTORI | C3M50430029N9 | F | 23 | VERTICALE | 690D | 60 | 1530 |  |  | 1500 | 1190 | 3950 |
| 3 | ID. PUMP THRS1 | LONNE | 7AA112M04 | F | 55 | VERTICALE | 690S | 60 |   |  |  | 4 |   | 31 |
| 4 | ID. PUMP THRS2 | LONNE | 7AA112M04 | F | 55 | VERTICALE | 690S | 60 |   |  |  | 4 |   | 31 |
| 5 | EM. FIRE PUMP | MARELLI MOTORI | A4M2541U1U828 | F | 55 | VERTICALE | 440D 690S | 60 | 120D 70S |  |  | 107 | 3555 | 245 |
| 6 | SILVANI MAIN PMP | MARELLI MOTORI | A4M2832Q10828 | F | 55 | VERTICALE | 400D 690S | 60 | 192D 110S |  |  | 108 | 1780 | 435 |
| 7 | SILVANI PRESS. | MARELLI MOTORI | A4M1642A | F | 55 | ORIZZONTALE | 400D 690S | 60 | 26,7D 15,5S |  |  | 13 | 1760 | 60 |
| 8 | PURE BALLAST SYST. | GRUNDFOS | 85U05104 | F | 55 | VERTICALE | 380/415S | 60 | 2,1 |  |  | 0,75 | 3470 | 8 |
| 9 | PURE BALLAST SYST. | GRUNDFOS | 87224319 | F | 55 | ORIZZONTALE | 380/415S | 60 | 6,3 |  |  | 3 | 2920 | 27 |
| 10 | PURE BALLAST SYST. | GRUNDFOS | 87374276 | F | 55 | ORIZZONTALE | 380/415D 660/690D | 60 | 14D 8,1S |  |  | 7,5 | 3530 | 54 |
| 11 | PURE BALLAST SYST. | ELECTROADDA | FT3A71-4 | F | 55 | VERTICALE | 225D 440S | 60 | 1,7D 1S  |  |  | 0,37 | 1730 | 5 |
| 12 | PRESS. INCENDIO | SIDEM ELECTROADDA | C6908138 TA132S/4 | F | 55 | VERTICALE | 690S | 60 | 7,69 |  |  | 6,6 | 1720 | 55 |
| 13 | BALLAST PUMP | MARELLI MOTORI | A4M2802Q10828 | F | 55 | VERTICALE | 400D 690S | 60 | 160D 92S |  |  | 90 | 1780 | 362 |