|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0215** | **Codice R.E.M**  | **13233** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **WEPA ITALIA**  | Data : 30/05/2017 12:52:59 |
| Prog. N^ 569 | SIEMENS 1GH5352 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **31.650** | 150.00 | a | 230.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 950.00 | Peso | 700.00 |
| P2 | **31.650** | 150.00 | c | 70.00 | rpm | 1760 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **14.95**  | **0.00**  | **6.58** |
| **304.1°** | **213.9°** | **189.0°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **4.20**  | **0.00**  | **2.89** |
| **309.2°** | **344.1°** | **95.5°** |

Velocità di misura = 460 rpm

Operatore: Roberto Iacoucci

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta