|  |
| --- |
| logo logo_rem***R.E.M.  s.r.l.*** *Via Ferruccia, 16/a – 03010 Patrica (FR*Tel. 0775 830116  – Fax 0775 839345**info@rem-motori.it****R.E.M. s.r.l. - Cap. Soc. EURO 10.000,00 int. vers.** **Reg. Imprese Frosinone n. 25704 - Cod. Fiscale e P. IVA 02240470605** |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Commessa Nr.** | **2017 0692** | **Codice R.E.M**  | **13798** |

**Rapporto di equilibratura**

|  |  |
| --- | --- |
| Cliente : **WEPA ITALIA s.r.l.**  | Data : 06/09/2017 16:32:23 |
| Prog. N^ 824 | SIEMENS 1LA8353  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   | Tol (g) | r (mm) |   | Dim (mm) | **ISO**  | **unit( Kg)** |
| P1 | **22.562** | 160.00 | a | 400.00 | G | 2.50 |
| ST | **0.000** | 0.00 | b | 670.00 | Peso | 450.00 |
| P2 | **18.049** | 200.00 | c | 55.00 | rpm | 1488 |

**Squilibri iniziali:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **5.7**  | **0.00**  | **5.2** |
| **246.5°** | **205.9°** | **170.8°** |

**Squilibri residui:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  P1 (g) | ST (g) | P2 (g) |
| **1.2**  | **0.0**  | **1.4** |
| **247.3°** | **205.1°** | **172.1°** |

Velocità di misura = 501 rpm

Operatore: Angelo Lisi

Firma : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 NOTE:Equilibratura con mezza chiavetta