SICME MOTORI SRL

Spett/le R.,E.M. SrL

Proposta n S/662 del 25 11 2019

La seri NP è stata sostituita da nuova produzione  .

Motori a corrente continua SICME  protezione IP 23 isol cl F serv S 1

Ventilazione assistita IC06 tramite elettroventilatore addossato

Predisposizione attacco encoder

Tensione di armatura V 440  tensione di eccitazione V 220

1. RA 80 NP I PVA/B35

Kw 5,9  giri 3120   In 16                   cad euro   1.300,00   netto

Variante

1. RA 80 NM N PVA/B35

Kw 4,4  giri 3030  In 12,3              cad euro     1.260,00  netto

a( dispositivo controllo mancata ventilazione  +          115,00  net

b) cuscinetto a rulli                                                                     60,00   =

Albero dim 24x50 mm flangia interasse fori 165 battuta 130

Foratura piedi frontale mm 125 later NP 310mm   NM 260 mm

Consegna  5/6 sett d.r.o.  resa franco parte

Altre cond con voi in uso

Saluti  A Cagnassi