SICMEMOTORI S.r.L.

Spett/le R.E.M. Srl  c.a Egr Mr Carlo Spaziani

Offerta N S/312  del 16 05 2019

1. Motore a corrente continua SICME  **P 160 NS 2 PVA/B3**

Protezione IP 23  isolam classe H serv S1

Ventilazione ass IC06 tramite elettroventilatore (V400/50Hz) +filtro

Montato lateralmente dx

Cuscinetto lato comando a rulli (tiro cinghia)

Albero speciale diam60 x140 mm

Tensione armatura V 400 a c.a 150  ecc  310

Kw 54  giri 2200

Forma B 3                                                       cad eruo  5.200,00  netto

b) dispositivo controllo mancata ventilazione    +                   185,00  net.

c)  portelle ispez. Trasparenti                                                            90,00    =

Consegna 7(7 sett.. resa franco partenza stab SICME

Altre cond con con voi in uso

Attenzione verificate dimensioni ( già mandato disegno)

Saluti   A Cagnassi