Tipo    **GKS06-3S HAR 071C03**

Motore         MDFKSRS 071-03          Tipo motore     MDXKS Servomotore-sin.

Pezzi assemblati al riduttore    Mont. diretto (Int. motore)

Potenza nominale    **2,6 kW**   Coppia nominale      7,5 Nm   Velocità nominale     3300 r/min

Tensione nominale    330 V   Corrente nominale    5,6 A   Frequenza nominale   165 HZ

Rapporto di trasmissione         **72**     Velocità in uscita    45,8 r/min

Coppia di uscita    513 Nm          Capacità di carico    1,2     Momento d'inerzia   6,422 kgcm2

Protezione esterna     IP54        Classe di isolamento    F

Ventilazione    Motoventilatore 1~230 V +-10%

Protezione motore     KTY

Albero di uscita    H - albero cavo 40 mm

Forma di costruzione riduttore   A con piede, con centraggio

Connessione elettrica - potenz   Connettore

Connessione elettrica - feedba   Connettore

Raccordo        in posizione 2              Posizione di montaggio     D

Tipo d. lubrificante             CLP HC 320

Colore    RAL 9005 = nero profondo m.

Elementi ventilazione            montato

Sist. sicurezza c. retroazione   Non conforme a IEC 61800-5-2

Feedback      **Resolver RS0**             Encoder tipo     Resolver

**CAD Euro 6.700,00  netto**

consegna    80 gg lavorativi   resa f.co part  trasporto add. in fattura 3% valore

pagamento da convenirsi-

Disponibile per ulteriori chiarimenti porgo,  
distinti saluti.   
A.Cagnassi   
Referente di Area   
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   
Lenze Italia S.r.l.   
Viale Tibaldi, 7  I - 20136 Milano  
**Phone: +39 347 3634196  +39 (0)81 5526477**   Fax: +39 (0)2-27098290   
E-Mail: [a.cagnassi@libero.it](mailto:a.cagnassi@libero.it)