**MANUALE SISTEMA BREVETTATO SCHEFFLER OPTME – PAG. 30-31, SOSTITUZIONE CARTUCCE E BATTERIE.**

**Sostituisci vuoto**

**Cartuccia CONCEPT1.**

Il lubrificatore OPTIME C1 può essere utilizzato più volte. Il vuoto

La cartuccia CONCEPT1 può essere utilizzata e ricaricata (massimo tre

operazioni di riempimento).

L'utente viene informato immediatamente di una cartuccia vuota per mezzo di

un allarme nell'app OPTIME e nella dashboard OPTIME. L'utente deve

utilizzare la funzione di sostituzione della cartuccia nell'app OPTIME. L'utente inizia

il processo selezionando il lubrificatore che visualizza il livello di riempimento basso

livello.

**Rischio di danni dovuti alla fuoriuscita di lubrificante**.

L'uscita incontrollata

di lubrificante sotto pressione eccessiva può danneggiare il lubrificatore.

Componenti del sistema di lubrificazione e costruzione adiacente

può contaminarsi.

Il sistema di lubrificazione deve essere depressurizzato mediante distacco

l'unità di azionamento.

υ Staccare l'unità di azionamento dalla cartuccia CONCEPT1.

υ Svitare la cartuccia. La cartuccia vuota può essere

sostituito o ricaricato.

υ Rimuovere il pacco batteria.

υ Controllare la guarnizione del lubrificatore. Pulire la guarnizione se contaminata.

Sostituire la guarnizione se appare danneggiata.

υ Inserire una nuova batteria OPTIME-LW-C1.BATTERY (096687606-0000-10).

**ATTENZIONE!**

Rischio di ustioni.

Rischio di danni alla salute a causa di gas velenosi.

Un cortocircuito può causare un riscaldamento eccessivo dei pacchi batteria.

Smaltire immediatamente i pacchi batteria caduti. Non usare caduto

pacchi batteria. Utilizzare solo pacchi batteria nuovi che siano nel loro originale

confezione. Aprire immediatamente l'imballaggio della batteria

prima dell'inserimento nel lubrificatore

**NOTA BENE:**

Rischio di danni. Un cortocircuito può portare alla scarica a causa di

danni alle singole celle del pacco batterie. Servizio compromesso

vita dovuta alla scarica con guasto prematuro del dispositivo come

una conseguenza dello scarico e possibili danni conseguenti a

l'applicazione.

Smaltire immediatamente i pacchi batteria caduti. Non usare caduto

pacchi batteria. Utilizzare solo pacchi batteria nuovi che siano nel loro originale

confezione. Aprire immediatamente l'imballaggio della batteria

prima dell'inserimento nel lubrificatore. ϖ

υ Avvitare la nuova cartuccia sul lubrificatore, Figura 22, pagina 29.

υ Aggiungere la cartuccia tramite l'app OPTIME. Seguire le istruzioni

sulla sostituzione della cartuccia nell'app OPTIME