SICME MOTORI S.R.L.

Spett/le  REM  SRL  c. aEgr Mr Spaziani

Porposta N S/102  del 2 02 107

Motori a corrente continua SICME costruzione originale made Italy

protezione IP 23 S  isolamento classe H serv S1

ventilazione assitita IC06  tramite elettroventialtore ( V400/50Hz) addossato + filtro entrata aria

klixon di protezione   predisposizione attacco dinamo tachimetrica

Cuscinetto anteriore  a rulli NU314 C3  posteriore 6314-Z-C3

albero anteriore diam 65 x 140 mm   Forma costruttiva  B 3

Tensione di armatura V 40'0      tensione di eccitazione separata V 310

**A)  P 200 NX 2 PVA/B3      Kw  195  giri 2050**    corr arm A 530   Nm 899  rend 91,5%      cad eruo  8.950,00 netto

**B) P 200 KL 2 PVA/B3      Kw 194  giri  2150**     corr arm A 550  Nm 857    rend 91,5%     cad eruo  9.000,00 netto

        co**n avvolgimento di compensazione**

**C) P 200 KX 2 PVA/B3      Kw 194  giri 1900**     corr arm A  530   Nm 970   rend 91,5%    cad eruo   9.230,00  netto

**con avvolgimento di compensazione**

eventuali accessori

a)  dispos. controlllo usura spazzole                                + cad eruo   250,00  net

b)  disp. controllo mnacata ventilazione                                              135,00   =

c)  portelle di ispezione trasparenti                                                      85,00   =

Consegna 6 sett. d.r.o  Resa Franco partenza stab SICME Torino  altre cond con voi in uso

Distinti saluti A Cagnassi

A.CAGNASSI & C s.a.s  
tel 081 5526477 fax 081 5801030   [a.cagnassi@libero.it](mailto:a.cagnassi@libero.it)