SICME ORANGE1 SRL

Spett/le REM  S.R.L.     c.a Egr Mr Marco

proposta n  S/109  del 22 02 2021

Motori a corrente continua SICME   protezione IP 23 isol cl F serv S1

ventilazione assistita IC04 tramite elettroventilatore (V400/50Hz) + filtro entrata aria

predisposizione attacco dinamo tachimetrica

tensione di armatura V  280        tensione eccitazione V  190

forma costruttiva B 3     albero dim 24 x 50 mm

RA 80 NM  PVA/B3     kw 4  giri 2800   A 19,4         cad euro   1.450,00   netto

RA 809 NP PVA/B3     Kw 5,3  giri 2740  A  19,3     cad euro   1.500,00   netto

eventuale relè anometrico                                    + cad euro        130,00   netto

Consegna 5 sett. d.r.o.     resa franco partenza stab  SICME

Altre cond con voi in uso

distinti saluti  A Cagnassi