Intervento tecnico SPM
SEVEL S.p.A.
Atessa (CH)
27
Gennaio 2012  

 
DIVISIONESERVIZI
Intervento Tecnico
SevelkAtessa
Data:27/01/2012
SPMINSTRUMENT Srl -v.G.Ceresani, 13 60044Fabriano(AN)
Tel. 0732.629272 Fax 0732.629277–info@spminstrument.it
-
1 - 
SevelSpAkAtessa
Intervento tecnico di verifica di equilibratura
27
Gennaio 2012
ANALISI
Scopo dell_attività:
,OŸSCOPOŸDELL’INTERVENTOŸERAŸQUELLOŸdi effetTUAREŸL’ANALISIŸDELLEŸVIBRAZIONE con verifica
dello stato
di
equilibratura della macchina Ventilatore CHP80, PRESENTEŸNELL_IMPIANTOŸ
Sevel k stabilimento di Atessa.
0
ERŸL’ESECUZIONEŸDELLAŸPROVAŸSONOŸSTATEŸUTILIZZATEŸLetecnichedi analisi divibrazionecon
metodo EVAM, condizione operativa dei cuscinetti con tecnica shock pulse dBm/dBc con
spettro SPM Spectrum.
Attrezzatura utilizzata:
-
Strumento portatile per misurazioni e acquisizione dati SPMLeonovaInfinity.
-
Sonde
accelerometri  Solid  SLD144B  con
base
magnetica  per  rilevazione
delle
vibrazioni.
-
Sonda manuale di shock pulse SPM TRA-72.
-
Sonda tachimetrica TAD-18 per rilevazione del RPM.
-
Appoggio magnetico per tachimetrica.
-
Notebook Lenovo con software CondmasterNova2008.008 per analisi dei dati.
Condizioni della prova:
Il controllo
delle
vibrazioni e
la verifica di equilibratura è
stato
eseguito
alla velocità di
regime del ventilatore.
Non  ci  sono
altre
macchine
rotanti  nei  pressi  della  macchina  ispezionata,  capaci  di
disturbare le misure prese (impianto in condizione di fermata).
Condizioni di misurazione:
Apparecchiatura SPM Leonova Infinity
regolata per misurare
secondo
la normativa ISO
2
3
7
2
/10816 che identificano le macchine nella classe 4.
Le
misure sono
state
rilevate sui supporti dei cuscinetti del motore e
DELL’ALBEROŸDELŸ
ventilatore.

 
DIVISIONESERVIZI
Intervento Tecnico
SevelkAtessa
Data:27/01/2012
SPMINSTRUMENT Srl -v.G.Ceresani, 13 60044Fabriano(AN)
Tel. 0732.629272 Fax 0732.629277–info@spminstrument.it
-
2 - 
Descrizione macchina
)LŸ
GRUPPOŸMACCHINAŸÅŸFORMATOŸDAŸUNŸMOTOREŸELETTRICOŸACCOPPIATOŸCONŸL’ALBEROŸDELLAŸ
girante tramite trasmissione a cinghie.
,’ALBEROŸDELLAŸGIRANTEŸdel Ventilatore CHP80
è
montato
sui  supporti  con
cuscinetti
volventi.
Unità di misura di riferimento:
mm/sec RMS, campo di frequenza 2-____Ÿ(Z_Ÿ#AMPOŸDELŸgBUONOsŸDAŸ_ŸAŸ____ŸMM_SECŸ
2-3
_ŸgACCETTABILEsŸDAŸ____ŸAŸ_____ŸMM_SECŸ2-3_ŸgPERICOLOSOsŸDAŸ_____ŸMM_SECŸINŸPOIŸ
(riferimento classe 4).
I giudizi espressi sono da considerarsi come:
BUONO:
condizione di normale funzionamento riferito a macchinari costruiti in
serie
ACCETTABILE:
CONDIZIONEŸDIŸFUNZIONAMENTOŸCHEŸNONŸPREGIUDICAŸL’INTEGRIT¿ŸDELŸ
macchinario, ma le cause di queste aumentate vibrazioni vanno
ricercate (pulizia girante, equilibratura, allentamenti meccanici ecc).
PERICOLOSO:
condizione di funzionamento che mette a rischio L_INTEGRIT¿ŸDELLA
macchina. In queste condizioni è consigliato arrestare al più presto
la macchina.      

 
DIVISIONESERVIZI
Intervento Tecnico
SevelkAtessa
Data:27/01/2012
SPMINSTRUMENT Srl -v.G.Ceresani, 13 60044Fabriano(AN)
Tel. 0732.629272 Fax 0732.629277–info@spminstrument.it
-
3 - 
Giudizi alle misure effettuate, azioni eseguite e risultati della prova:
CHP80kVentilatore
(velocità del motore = 1500 giri/min
-
velocità della girante = 525 giri/min)
Schema di individuazione dei punti di misura: 
Immagineprelevatadal softwareCondmasterNova         
Schema di posizionamentodella sondadi shock pulse per
il rilevamentodellecondizioni operative del cuscinetto 
Schema di posizionamentoDELL_ACCELEROMETROŸSULŸ
supportodel cuscinettoper il rilievodellevibrazioni
H
V
A

 
DIVISIONESERVIZI
Intervento Tecnico
SevelkAtessa
Data:27/01/2012
SPMINSTRUMENT Srl -v.G.Ceresani, 13 60044Fabriano(AN)
Tel. 0732.629272 Fax 0732.629277–info@spminstrument.it
-
4 - 
Riscontrati i seguenti valori di misurazione: 
Condizioni operative del cuscinetto:  
Vibrazioneindirezioneorizzontale: 
Vibrazioneindirezioneverticale:        

 
DIVISIONESERVIZI
Intervento Tecnico
SevelkAtessa
Data:27/01/2012
SPMINSTRUMENT Srl -v.G.Ceresani, 13 60044Fabriano(AN)
Tel. 0732.629272 Fax 0732.629277–info@spminstrument.it
-
5 -  
Condizioni operative del cuscinetto:  
Vibrazioneindirezioneorizzontale: 
Vibrazioneindirezioneverticale: 
Vibrazioneindirezioneassiale:         

 
DIVISIONESERVIZI
Intervento Tecnico
SevelkAtessa
Data:27/01/2012
SPMINSTRUMENT Srl -v.G.Ceresani, 13 60044Fabriano(AN)
Tel. 0732.629272 Fax 0732.629277–info@spminstrument.it
-
6 -  
Condizioni operative del cuscinetto:  
Vibrazioneindirezioneorizzontale: 
Vibrazioneindirezioneverticale: 
Vibrazioneindirezioneassiale:         

 
DIVISIONESERVIZI
Intervento Tecnico
SevelkAtessa
Data:27/01/2012
SPMINSTRUMENT Srl -v.G.Ceresani, 13 60044Fabriano(AN)
Tel. 0732.629272 Fax 0732.629277–info@spminstrument.it
-
7 -  
Condizioni operative del cuscinetto:  
Vibrazioneindirezioneorizzontale: 
Vibrazioneindirezioneverticale:        

 
DIVISIONESERVIZI
Intervento Tecnico
SevelkAtessa
Data:27/01/2012
SPMINSTRUMENT Srl -v.G.Ceresani, 13 60044Fabriano(AN)
Tel. 0732.629272 Fax 0732.629277–info@spminstrument.it
-
8 - 
Eseguite misurazioni a doppio canale simultaneo (analisi bi-canale) per verifica della fase.    
Sondeposizionate reciprocamente
a 90° sul supporto
cuscinetto lato
puleggia  
Canale 1 (linea blu)    
Canale 2 (linea rossa)    
)
ŸDUEŸSEGNALIŸ(FORMAŸD’ONDA)ŸSONOŸ
sfasati di circa 90° (delta fase 92,48°)    

 
DIVISIONESERVIZI
Intervento Tecnico
SevelkAtessa
Data:27/01/2012
SPMINSTRUMENT Srl -v.G.Ceresani, 13 60044Fabriano(AN)
Tel. 0732.629272 Fax 0732.629277–info@spminstrument.it
-
9 -   
Dalle
acquisizioni
svolte
si
può
considerare
lo
squilibrio
gresiduos
presente
nel
ventilatore di tipo prevalentemente statico e di entità ridotta nella norma.
Le condizioni operative dei cuscinetti sono ottimali.
Fabriano, 31/01/2012
SPM INSTRUMENT SRL
DirezioneTecnica 
Sondeposizionate reciprocamente
a  0°
sui
supporti
cuscinetto
lato
puleggia elatogirante      
Canale 1 (linea blu)    
Canale 2 (linea rossa)    
)
ŸDUEŸSEGNALIŸ(FORMAŸD’ONDA)ŸSONOŸin
fase (delta fase 19,63°)