**Istruzioni software PLC collegamento Remoto**

Installare i componenti Smart Client ed eWon sul computer, dalla cartella eWon selezzionare il file eCatcher V6.3.6 e seguire le istruzioni per l’istallazione.

Per connettersi al forno, aprire eCatcher mettere l’accaunt che si intende visualizzare impostando:

* Accaunt Nome dato all’impianto: REM21485
* Nome utente Tecflam
* Pass via\_curiel3re

Selezionare connetti e attendere la connessione.

Selezionare Smart Client, la prima volta sarà necessario inserire l’indirizzo IP 192.168.5.2

Che poi resterà sempre quello, il sistema richiede un pass 15100103 dare ok, si visualizza il display del forno.